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附件七  引用数据监测报告
一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年回收拆解10000辆报废汽车建设项目

	项目代码
	2310-431122-04-01-871509

	建设单位联系人
	蒋筱勇
	联系方式
	1511668****

	建设地点
	湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村8组(东安县宏旺锌锰厂)

	地理坐标
	经度：111°24'39.0640"，纬度：26°24'13.9095"

	国民经济 

行业类别
	C4210金属废料和碎屑加工处理
	建设项目行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业—85、金属废料和碎屑加工处理—废机动车

	建设性质
	☑新建（迁建） 

□改建 

□扩建 

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目 

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目 

□重大变动重新报批项目

	项目审批部门(核准/备案)部门(选填)
	东安县发展和改革局
	项目审批文号(核准/备案)文号(选填)
	东发改备【2023】158号

	总投资（万元）
	1360
	环保投资（万元）
	85

	环保投资占比（%）
	6.25
	施工工期
	10个月

	是否开工建设
	☑ 否

□是： 
	用地(用海)面积
	总租赁面积：20533m2（本次环评项目规划占地面积为10000m2，另10533m2暂时空置，为二期使用地，不包括在本次环评内容中）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	（1）与国家产业政策相符性分析

参照国家《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目为废旧汽车拆解项目，属于“第一类(鼓励类)四十二、环境保护与资源节约综合利用中的第9条——再制造：废旧汽车、退役民用飞机、工程机械、矿山机械、农业机械、机床、文办设备及耗材、盾构机、航空发动机、工业机器人、火车内燃机车等废旧设备及零部件拆解、再利用、再制造。经核实，本项目使用设备无《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类设备。因此本项目的建设符合国家现行产业政策要求。
（2）本项目与“三线一单”文件符合性分析

①生态保护红线

项目选址位于湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村8组。不在国家级和省级禁止开发区域内（国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等）。对照《关于划定并严守生态保护红线的若干意见》和东安县生态红线范围，本项目不在东安县生态红线保护区内，符合东安县生态保护红线要求。 

②环境质量底线

根据本项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平；

③资源利用上线

本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少；

④生态环境准入清单

本项目位于湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村8组，经过与《永州市“三线一单”生态环境分区管控要求 》进行对照，本项目不在生态保护红线、水环境一般管控区、大气环境一般管控区等范围内，项目符合永州市“三线一单”生态环境分区管控要求。未超出环境质量底线及资源利用上线。项目符合生态环境准入要求。

（3）与“永州市‘三线一单’生态环境分区管控要求”相符性分析

本项目位于湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村8组，根据永州市《永州市人民政府关于“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》（永政发[2020]11号）中附件4《永州市环境管控单位（省级以上产业园区除外）生态环境准入清单》，东安县井头圩镇的区域管控要求如下：

表1-1   项目所在环境管控单元表

环境管控单元编码

单元名称

单元分类

涉及乡镇（街道）

主体功能定位

经济产业布局

符合性结论

ZH43112220001

井头圩镇
重点管控单元

井头圩镇
国家重点生态功能区
井头圩镇：种植业、养殖业、农产品加工、制造业、建材、采矿业。 
符合

主要属性
井头圩镇：一般生态空间/生态保护红线(公益林/湿地公园/石漠化敏感区/水土保持功能重要区/水土流失敏感区/水源涵养重要区)；水环境一般管控区/水环境优先保护区(湖南东安紫水国家级湿地公园、湘江鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区)；大气环境一般管控区；建设用地污染风险重点管控区
符合，
项目不在生态保护红线等范围内；项目区域不在（国家公园、自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等），属于水环境一般管控区、大气环境一般管控区；

项目地土壤监测结果符合《建设用地土壤环境质量标准》（GB15618-2018）中第二类用地筛选值要求，不属于重点管控区。
管控维度

管控要求

/

空间布局约束
（1.1）产业准入应符合 “东安县产业准入负面清单”的有关规定。
符合，项目为机动车拆解，符合 “东安县产业准入负面清单”的有关规定
（1.2）畜禽养殖产业布局应符合《东安县畜禽养殖“三区”划定实施方案》。 
符合，项目为机动车拆解，不属于畜禽养殖业；
（1.3）紫水国家湿地公园：执行《湖南东安紫水国家湿地公园管理办法修正案》。
符合，项目位于井头圩镇八字门村8组，不属于紫水国家湿地公园范围；
（1.4）自2020年1月1日0时起，湘江流域东安段全段全面禁止天然渔业资源的生产性捕捞（暂定10年），县境内湘江刺鲃厚唇鱼华鳊国家级水产种质资源保护区实行全面永久禁止天然渔业资源的生产性捕捞。在水产种质资源保护区内禁止围垦河流，确需围垦的，必须经过科学认证，并经省级以上人民政府批准。
符合，项目为机动车拆解，项目位于井头圩镇八字门村8组，项目地距离湘江10km。
污染物排放管控

（2.1）对重金属污染片区进行污染治理。治理与修复工程原则上在原址进行，并采取必要措施防止污染土壤挖掘、堆存，以及修复过程中产生的废水、废气、固废等造成二次污染。 
符合，项目地已进行土壤监测，监测结果符合《建设用地土壤环境质量标准》（GB15618-2018）中第二类用地筛选值要求。
（2.2）禁止露天焚烧秸秆等农作物废弃物；结合农村沼气建设与改水、改厕、改厨、改圈等措施，逐步提高生活污水处理率；建立粪便、有机厨余垃圾、木屑等废弃物的集中堆肥设施，加强粪便的无害化处理。
符合，项目为机动车拆解，不涉及此项内容
环境风险防控
（3.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与环境风险防控有关的规定。 
符合，项目建成后，按要求执行与环境风险防控有关的规定
资源开发效率要求

（4.1）执行湖南省总体要求、永州市基本要求中与资源开发有关的规定。
符合，项目建成后，按要求执行与与资源开发有关规定
综上，项目符合永州市‘三线一单’生态环境分区管控要求。
（4）与《报废汽车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)的相符性分析

根据《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）对企业的要求，结合项目实际情况，相符性分析表1-2。

表 1-2   项目与《报废机动车回收拆解企业技术规范(GB22128-2019)的相符性

《报废汽车回收拆解企业技术规范》（GB22128-2019）

本项目情况

符合性

一、企业要求
1、拆解场地
地区类型及年总拆解产能

地区类型

地区机动车保有量/万辆

Ⅰ

500（含）以上

Ⅱ

200（含）~500
Ⅲ
100（含）~200
Ⅳ
50（含）~100
Ⅴ
20（含）~50
Ⅵ
20以下
根据统计局的统计数据，东安县境内车辆保有量约为10万辆，地区类型属于Ⅵ档
符合
单个企业最低年拆解产能

地区类型

单个企业最低年拆解产能/万辆

Ⅰ

3

Ⅱ

2

Ⅲ

1.5

Ⅳ

1

Ⅴ

Ⅵ

0.5

项目地区类型为Ⅵ档，根据Ⅵ档类型，单个企业最低年拆解产能为0.5万辆，本项目拆解规模为年拆解10000辆，符合拆解产能要求
符合

Ⅰ档Ⅱ档地区为20000m2，Ⅲ档Ⅳ档地区为15000m2，Ⅴ档Ⅵ档地区为10000m2；
其中作业场地(包括存储和拆解场地)面积不低于经营面积的60%
项目地区类型为Ⅵ档，本次汽车拆解项目占地面积约为10000m2，作业面积6065m2
符合
企业应严格执行《工业项目建设用地控制指标》建设用地标准，且场地建设符合HJ348的企业建设环保要求。
本项目类型为建设用地，已取得东安县自然资源局的建设用地规划许可证，见附件四。

符合

拆解场地应为封闭或半封闭车间，地面应防止渗漏、拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民
拆解车间设计为封闭车间、地面进行防渗设置，拆解车间通风良好，安全防范设施齐全，最近的居民距本项目厂界130m，距拆解车间200m
符合

拆解电动汽车的企业还应满足以下场地建设要求：
a）具备电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地。场地应设置高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集池及专用容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。
项目设置了电动汽车贮存场地、动力蓄电池贮存场地和动力蓄电池拆卸专用场地，场地按要求设计标识标牌，设置应急收集池，设置应急桶等收集泄漏的电解液、冷却液等有毒有害液体
符合
b）电动汽车贮存场地应单独管理，并保持通风。
项目设置专门的电动汽车贮存场地，并单独管理。
符合
c）动力蓄电池贮存场地应设在易燃、易爆等危险品仓库及高压输电线路防护区域以外，并设有烟雾报警器等火灾自动报警设施。
项目动力蓄电池贮存场地远离易燃、易爆等危险品仓库，并设置烟雾报警器等火灾自动报警设施。
符合
d）动力蓄电池拆卸专用场地地面应做绝缘处理。
项目动力蓄电池拆卸专用场地地面按要求做绝缘处理。
符合

2、地 面
报废汽车存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏

项目预建设拆解汽车存放区、暂存区及道路、地面均硬化、防渗

符合
3、设施设备要求

应具备以下一般拆解设施设设备：

a)车辆称重设备；

b)室内或有防雨顶棚的拆解预处理平台；

c）车架（车身）剪断、切割设备或压扁设备，不得以氧割设备代替；

d)起重、运输或专用拖车等设备；

e)总成拆解平台；

f)气动拆解工具；

g)简易拆解工具。
本项目将配置称重设备、拆解预处理平台、剪切机、切割机、压块机，拆解平台、气割机、叉车、拆解工具等。不属于限制类和淘汰类设备。
符合

应具备以下安全设施设备：安全气囊直接引爆装置或者拆除、贮存、引爆装置；满足GB50016规定的消防设施设备；应急救援设备。
本项目设置有安全气囊引爆装置。按照消防相关规定配置符合要求的消防设施设备，以及应急救援设备。

符合

应具备以下环保设施设备：满足HJ348要求的油水分离器等企业建设环境保护设备；配有专用废液收集装置和分类存放各种废液的专用密闭容器；机动车空调制冷剂收集装置和分类存放各种制冷剂的密闭容器；分类存放机油滤清器和铅酸蓄电池的容器。
项目设置油水分离器；项目配置真空废油抽取机收集各类废油液至密闭容器中，并分类存放至危废暂存间。采取回收机抽取制冷剂至专用的密闭容器，分类存放至危废暂存间；铅酸蓄电池置于密闭耐酸容器中。

符合

应具备电脑、拍照设备、电子监控等设施设备。
项目将配备电脑、拍照设备，厂内安装电子监控等设施。

符合

应建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并定期维护、更新。
项目建立设施设备管理制度，制定设备操作规范，并对设备定期维护、更新。

符合

4、

环境

风险

拆解和破碎企业应有符合相关要求的消防设施，并有足够的疏散通道。拆解和破碎企业应有完备的污染防治机制和处理环境污染事故的应急预案。

设计消防设施，建成后企业应尽快编制环境应急预案

符合

5、日常管理

报废机动车拆解、破碎企业应按照环境保护措施验收的要求对污染物排放进行日常监测；应建立拆解、破碎报废机动车经营情况的记录制度，如实记载没批报废机动车的来源、类型、重量（数量），收集（接收）、拆解、破碎、贮存、处置的时间，运输单位的名称和联系方式，拆解，破碎得到的产品和不可回收利用的废物的数量和去向等。监测报告和经营情况记录应至少保存3年。
本项目建成后厂区设置全覆盖的电子监控系统，实时记录作业过程。信息保存期限不低于3年。本项目建成后将严格按照此规定记录拆解、破碎报废机动车经营情况的记录制度，监测报告和经营情况记录保存不低于3年
符合

二、回收技术

1
收到报废机动车后，应检查发动机、散热器、变速器、差速器、油箱和燃料罐等总成部件的密封、破损情况。对于出现泄漏的总成部件，应采用适当的方式收集泄漏的液体或封住泄漏处，防止废液渗入地下。
本项目报废机动车进厂后，首先进行人工检查总成部件的密封破损情况。对出现泄漏的总成部件，采取收集桶先收集泄漏的液体或用抹布等封住泄漏处，防止跑冒滴漏。

符合

2
对报废电动汽车，应检查动力蓄电池和驱动电机等部件的密封和破损情况。对于出现动力蓄电池破损、电极头和线束裸露等存在漏电风险的，应采用适当的方式进行绝缘处理。
本项目报废电动汽车进厂后，首先进行人工检查总成部件的密封破损情况。拆解车间地面进行绝缘处理。

符合

三、贮存技术要求

1
报废机动车贮存

（1）
所有车辆应避免侧放、倒放，电动汽车在动力蓄电池未拆卸前不允许叠放。
本项目设置报废机动车暂存间，报废机动车存放要求严禁侧放、倒放。

符合

（2）
机动车如需叠放，应使上下车辆的重心尽量重合，且不应超过3层。2层和3层叠放时，高度分别不应超过3米和4.5米。大型车辆应单层平置。采用框架结构存放的，要保证安全性，并易于装卸。
本项目报废机动车如需要叠放，尽量使上下车辆的重心重合，且不超过3层，要求其外侧高度不超过3m，内侧高度不超过 4.5m；大型车辆采用单层平置。

符合

（3）
电动汽车在动力蓄电池未拆卸前应单独贮存，并采取防火、防水、绝缘、隔热等安全保障措施。
本项目报废电动汽车拆解车间地面进行绝缘处理。

符合

（4）
电动汽车中的事故车以及发生动力蓄电池破损的车辆应隔离贮存。
废蓄电池整个直接放入耐酸碱专用塑料容器内，运至废蓄电池（危废）暂存库暂存，定期交由有资质的单位处置。

符合

2
固体废物贮存

（1）
固体废物的贮存设施建设应符合GB18599、GB18597、HJ2025的要求。
本项目一般固废暂存间和危废暂存间严格按照 GB18599和GB18597的要求建设。

符合

（2）
一般工业固体废物贮存设施及包装物应按 GB15562.2进行标识，危险废物贮存设施及包装物的标志应符合GB18597 的要求。所有固体废物避免混合、混放。
本项目分别设置一般固废暂存间和危险废物暂存间，并按照要求设置标识标牌，各类固废分别收集存放，避免相互混合混放。

符合

（3）
妥善处置固体废物、不应非法转移、倾倒、利用和处置。
本项目产生的一般固废经分类收集后，交由环卫部门清运处置；危险废物分类收集后，定期交由危废资质单位处置。

符合

（4）
不同类型的制冷剂应分别回收，使用专门容器单独存放。
本项目回收的制冷剂主要为R134a，若出现其他制冷剂，采用冷媒回收机分别抽取至密闭容器中存放。

符合

（5）
废弃电器、铅酸蓄电池贮存场地不得有明火。
本项目产生的废弃电器、废铅酸蓄电池将分别暂存至危废综合暂存间、废蓄电池暂存间，不存在有明火情况。

符合

（6）
容器和装置要防漏和防止洒溅，未引爆安全气囊的贮存装置应防爆，并对其进行日常性检查。
本项目容器和装置属于防漏和防止洒溅，安全气囊在引爆装置集装箱内引爆。

符合

（7）
对拆解后的所有固废废物分类贮存和标识。
本项目对产生的所有固废实行分类贮存和标识。

符合

（8）
报废机动车主要固体废物的贮存方法参见表B.1。
本项目固废的贮存方法符合相关要求。

符合

3
回收件贮存

（1）
回收件应分类贮存和标识，存放在封闭或半封闭的贮存场地中。
本项目回收件分类标识后，分类存放在产品堆放库房中，为封闭的场地。

符合

（2）
回收件贮存前应做清洁等处理。

本项目回收件采取一次性抹布擦拭清洁处理。

符合

4
动力蓄电池贮存

（1）
动力蓄电池的贮存应按照 WB/T1061的贮存要求执行。
本项目拆解后的废蓄电池贮存将按照WB/T 1061的贮存要求执行。

符合

（2）
动力蓄电池多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。
本项目废蓄电池贮存采取框架结构的耐酸容器中，同时保证承重安全以及便于存取。

符合

（3）
存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。
本项目对存在破损等安全隐患的，采取置于密闭的耐酸容器中并隔离存放，同时对于泄漏地面的部分及时拖洗处理。

符合

四、拆解技术要求

1
应按照机动车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，没有拆解手册的，参照同类其他车辆的规定拆解。
本项目严格按照汽车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，对于无法收集到的拆解手册的汽车，参照同类型车的规定进行拆解。

符合

2
报废机动车拆解时，应采用合适的工具、设备与工艺，尽可能保证零部件的可再利用性以及材料的可回收利用性。
本项目拆解报废机动车时，按照作业流程采用工具、设备进行拆解，保证零部件的可再利用性及材料的可回收利用性。

符合

3
拆解电动汽车的企业，应接受汽车生产企业的培训或技术指导，根据汽车生产企业提供的拆解信息或手册制定拆解作业程序或作业指导书，配备相应安全技术人员。应将从报废电动汽车上拆卸下来的动力蓄电池包（组）交售给电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理，不应拆解。
本项目严格按照电动汽车生产企业提供的拆解手册进行合理拆解，将从报废电动汽车上拆卸下来的动力蓄电池包（组）交售给电动汽车生产企业建立的动力蓄电池回收服务网点或从事废旧动力蓄电池综合利用的企业处理，不应拆解。

符合

4
拆解程序中相关设备使用及报废机动车主要固体废物的拆解方法可分别参见表C.1和表B.1。
本项目设备和拆解方法参照表C.1和表B.1执行。

符合

综上所述，本项目符合《报废汽车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)的要求。
（5）与《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）的相符性分析

表 1-3   项目与《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2022)的相符性

《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2022)

本项目情况

符合性

基础设施污染控制要求

1基础设施污染控制要求
报废机动车回收拆解企业应划分不同的功能区，包括办公区和作业区。作业区包括：整车贮存区；动力蓄电池拆卸区；电池分类贮存区；拆解作业区；产品（半成品）贮存区；破碎分选区；一般工业固体废物贮存区；危险废物贮存区。
本项目办公区和作业区分开；根据项目总平面布置，本项目按照要求设有整车贮存区、拆解作业区、产品（半成品）贮存区；一般工业固体废物贮存区；危险废物贮存区。
符合

2企业厂区内功能区的设计和建设应满足的要求

作业区面积大小和功能区划分应满足拆解作业的需要；不同的功能区应具有明显的标识；作业区应具有防渗地面和油水收集设施，地面应符合GB50037的防油渗地面要求；作业区地面混凝土强度等级不低于C20，厚度不低于150mm，其中物流通道路面和拆解作业区域强度不低于C30，厚度不低于200mm。大型拆解设备承重区域的硬化标准参照设备工艺要求执行；拆解区应为封闭或半封闭建筑物；破碎分选区应设在密闭区域内，控制工业废气、粉尘和噪声污染；危险废物储存区应设置液体导流和收集装置，地面应无液体积聚，如有冲洗废水应纳入废水收集处理设施处理；不同种类的危险废物应单独收集、分类储存，中间有明显间隔；储存场所应设置警示标识，同时还应满足GB18597中其他相关要求；动力蓄电池拆卸、储存区应满足HJ1186中的相关要求；地面应采取环氧地坪等硬化设施，地面应做防酸、防腐、防渗、硬化及绝缘处理； 各贮存区应在显著位置设置标识，标明贮存物的类别、名称、规格、注意事项等，根据其特性合理划分贮存区域，采取必要的隔离措施。

本项目作业区地面进行防渗、硬化，作业区、物流通道路面和拆解作业区域地面混凝土强度等级为C30，厚度为200mm。

危险废物储存区设置导流沟及收集装置。

设置油水分离器处理地面冲洗废水，危险废物设置单独的区域，进行分类收集、贮存，并设置标识标牌。
符合
3
企业内的道路应采取硬化措施，如出现破损及时维修。
项目预建设拆解汽车存放区、暂存区及道路、地面均硬化、防渗
符合

4

报废机动车回收拆解企业应做到雨污分流，在作业区内产生的初期雨水、清洗水和其他非生活废水应设置专门的收集设施和污水处理设施。厂区内应按照 GB/T 50483 的要求设置初期雨水收集池。

项目实行雨污分流、清污分流；设置专门的沉淀池、初期雨水池，并设置油水分离器

符合

拆解过程污染控制要求
1

传统燃料报废机动车在开展拆解作业前，应抽排下列气体及液体：燃油、发动机油、变速器/齿轮箱(包括后差速器和/或分动器) 油、动力转向油、制动液等石油基油或者液态合成润滑剂、冷却液、 挡风玻璃清洗液、制冷剂等，并使用专用容器回收贮存。操作场所应有防漏、截流和清污措施，抽排挥发性油液时应通过油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。防止上述气体及液体遗撒或泄漏。

本项目拆解作业前产生的液体设置专用容器回收贮存；
本项目使用油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。

符合
2

报废电动汽车进场检测时，受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理，避免造成环境风险。

报废电动汽车进场检测时，对受损变形以及漏液、漏电、电源供应工作不正常或其他的事故车辆应进行明显标识，及时隔离并优先处理
符合
3

报废电动汽车在开展拆解作业前，应采用防静电设备彻底抽排制冷剂，并用专用容器回收储存，避免电解质和有机溶剂泄漏。拆卸下来的动力蓄电池存在漏液、冒烟、漏电、外壳破损等情形的，应及时处理并采用专用容器单独存放，避免动力蓄电池自燃引起的环境风险。

本项目拆卸下来的动力蓄电池采用专用容器单独存放
符合

4

报废机动车回收拆解企业不应在未完成各项拆解作业前对报废机动车进行破碎处理或者直接进行熔炼处理。

本项目不进行破碎或者直熔炼处理
符合
5

报废机动车回收拆解企业不应焚烧报废机动车拆解过程中产生的废电线电缆、废轮胎和其他废物。 

本项目不焚烧报废机动车拆解过程中产生得废物。
符合
6

报废机动车拆解产生的废旧玻璃、报废机动车破碎残余物、引爆后的安全气囊等应避免危险废物的沾染，未沾染危险废物的应按一般工业固体废物进行管理。

本项目一般工业固废妥善处置或利用。
符合
7

报废机动车拆解产生的废铅蓄电池、废矿物油、废电路板、废尾气净化催化剂以及含有或沾染危险废物的废弃包装物、容器等依据《国家危险废物名录》属于危险废物的，应按照危险废物贮存管理相关要求进行分区、分类贮存。废弃含油抹布和劳保用品宜集中收集。

危险废物设置单独的区域，进行分类收集、贮存，并委托有资质的单位处置。
符合
8

报废机动车回收拆解企业不应倾倒铅蓄电池内的电解液、铅块和铅膏等废物。对于破损的铅蓄电池，应单独贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。

危险废物设置单独的区域，进行分类收集、贮存，并采取防止电解液泄漏的措施。
符合
9

报废机动车拆解产生的产物和固体废物应合理分类，不能自行利用处置的，分别委托具有相关资质、相应处理能力或经营范围的单位利用和处置。

本项目一般工业固废，可利用废物、危险废物均得到妥善处置或利用。危险废物委托有资质的单位处置。
符合
10
 报废机动车拆解产物应符合国家及地方处理处置要求，其中主要拆解产物特性及去向见附录A。 如报废机动车回收拆解企业具备与报废机动车拆解处理相关的深加工或二次加工经营业务，应当符合其他相关污染控制要求。

本项目一般工业固废，可利用废物、危险废物均得到妥善处置或利用。危险废物委托有资质的单位处置。不进行二次加工
符合

11
 报废机动车油箱中的燃料(汽油、柴油、天然气、液化石油气、甲醇等) 应分类收集。
危险废物设置单独的区域，进行分类收集、贮存，并委托有资质的单位处置。

符合
企业污染物排放要求
1水污染物排放要求
报废机动车回收拆解企业厂区收集的初期雨水、清洗水和其他非生活废水等应通过收集管道(井) 等收集后进入污水处理设施进行处理，达到国家和地方的污染物排放标准后方可排放。

企业设置专门的沉淀池、初期雨水池，并设置油水分离器。

符合

2大气污染物排放要求
报废机动车回收拆解企业排放废气中颗粒物、挥发性有机物(VOCs) 等应符合 GB 16297、 GB 37822 规定的排放要求。地方污染物排放标准有更严格要求的，从其规定。报废机动车回收拆解企业应在厂区及易产生粉尘的生产环节采取有效防尘、降尘、集尘措施， 拆解过程产生的粉尘等应收集净化后排放。报废机动车回收拆解企业的恶臭污染物排放应满足 GB 14554 中的相关要求。报废机动车回收拆解企业应依照《消耗臭氧层物质管理条例》， 对消耗臭氧层物质和氢氟碳化物进行分类回收，并交由专业单位进行利用或无害化处置，不应直接排放。涉及《中国受控消耗臭氧层 物质清单》所列的废制冷剂应按照国家相关规定进行管理。
采用冷媒回收机分别抽取制冷剂至密闭容器中存放。产生的废气污染物能达标排放。
符合
3 噪声排放控制要求
报废机动车回收拆解企业应采取隔音降噪措施，减小厂界噪声，满足 GB 12348 中的相关要求。 对于破碎机、分选机、风机等机械设备，应采用合理的降噪、减噪措施。如选用低噪声设备，安装隔振元件、柔性接头、隔振垫等。在空压机、风机等的输气管道或在进气口、排气口上安装消声元件，采取屏蔽隔声措施等。对于搬运、手工拆解、车辆运输等非机械噪声产生环节，宜采取可减少固体振动和碰撞过程噪声产生的管理措施，如使用手动运输车辆、车间地面涂刷防护地坪、使用软性传输装置等措施；加强工人的防噪声劳动保护措施，如使用耳塞等。
企业采取墙体隔音降噪措施。

加强工人的防噪声劳动保护措施（发放耳塞等）。
符合

4固体废物污染控制要求
一般工业固体废物中不应混入危险废物。拆解过程中产生的一般工业固体废物应满足 GB 18599 的 其他相关要求；危险废物应满足 GB 18597 中的其他相关要求。

本项目一般工业固废，可利用废物、危险废物均得到妥善处置或利用。危险废物委托有资质的单位处置。

符合
综上所述，本项目符合《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348-2022）的要求。

（6）与《报废机动车回收管理办法》（中华人民共和国国务院令第 715号）相符性分析

表1-4 项目与《报废机动车回收管理办法》相关要求符合性

《报废汽车回收管理办法》规定

本项目建设内容

相符性

国家对报废机动车回收企业实行资质认定制度。未经资质认定，任何单位或者个人不得从事报废机动车回收活动。

项目在筹划阶段，运营前将按照要求申请完成相关资质认定。
符合
具有企业法人资格。

项目具有营业执照

符合
具有符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范。

配备符合环境保护等有关法律、法规和强制性标准要求的存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范。

符合
具有与报废机动车拆解活动相适应的专业技术人员。

专业技术人员共15名。

符合
拆解的报废机动车“五大总成”具备再制造条件的，可以按照国家有关规定出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用；不具备再制造条件的，应当作为废金属，交售给钢铁企业作为冶炼原料。

具备再制造条件的“五大总成”回收出售给具有再制造能力的企业经过再制造予以循环利用。不具备再制造条件的“五大总成”作为废金属出售给钢铁企业作为冶炼原料。

符合
拆解的报废机动车“五大总成”以外的零部件符合保障人身和财产安全等强制性国家标准，能够继续使用的，可以出售，但应当标明“报废机动车回用件”。拆解报废机动车，应当遵守环境保护法律、法规和强制性标准，采取有效措施保护环境，不得造成环境污染。

项目按照此规范要求严格管理。

符合
综上所述，本项目符合《报废机动车回收管理办法》的要求。

（7）与《报废机动车回收管理办法实施细则》（中华人民共和国商务部令2020年第2号）相符性分析

表1-5 项目与《报废机动车回收管理办法实施细则》相关要求符合性

《报废汽车回收管理办法实施细则》规定

本项目建设内容

相符性

国家对回收拆解企业实行资质认定制度。未经资质认定，任何单位或者个人不得从事报废机动车回收拆解活动。
项目在筹划阶段，运营前将按照要求申请完成相关资质认定。

符合

具有企业法人资格。

项目具有营业执照

符合
拆解经营场地符合所在地城市总体规划或者国土空间规划及安全要求，不得建在居民区、商业区、饮用水水源保护区及其他环境敏感区内；

项目地周边未涉及环境敏感区
符合

符合国家标准《报废机动车回收拆解企业技术规范》（GB22128）的场地、设施设备、存储、拆解技术规范，以及相应的专业技术人员要求；

按要求建设存储、拆解场地，拆解设备、设施以及拆解操作规范。专业技术人员共15名。

符合

符合环保标准《报废机动车拆解环境保护技术规范》（HJ348）要求；

见表1-3
符合

具有符合国家规定的生态环境保护制度，具备相应的污染防治措施，对拆解产生的固体废物有妥善处置方案。

采用冷媒回收机分别抽取制冷剂至密闭容器中存放。本项目使用油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体。危险废物设置单独的区域，进行分类收集、贮存，并委托有资质的单位处置。
符合

综上所述，本项目符合《报废机动车回收管理办法实施细则》的要求。

（8）与其他政策文件相符性分析
对照《废电池污染防治技术政策》（环境保护部公告2016 年第82号）、《废铅蓄电池污染防治行动方案》（环办固体[2019]3号）相关政策要求，本项目政策相符性分析汇总见表1-6。

表1-6  项目建设与相关污染防治措施规范的符合性分析
规范名称

规范要求

项目实际情况

符合性

《废电池污染防治技术政策》

废电池应分类贮存，禁止露天堆放。破损的废电池应单独贮存。贮存场所应定期清理、清运。废铅蓄电池的贮存场所应有防止电解液泄漏的设施。废铅蓄电池的贮存应避免遭受雨淋水浸。

项目拆解产生的废铅蓄电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存，废铅蓄电池临时贮存在危废暂存间，与其他危废分区存放，废蓄电池贮存区地面设防腐防渗耐酸地面，周边设置围堰，并规范化设置危险废物识别标志

符合
废电池应采取有效的包装措施，防止运输过程中有毒有害物质泄漏造成污染。禁止在运输过程中擅自倾倒和丢弃废电池

项目拆解产生的废铅蓄电池拟严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置，产生的废电池采用专用的耐酸防腐容器包装和贮存。

符合
应避免废电池进入生活垃圾焚烧装置或堆肥发酵装置；在对废电池进行填埋处置前和处置过程中，不应将废电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整， 减少并防止有害物质渗出

项目拆解过程不对废铅蓄电池进行拆解、碾压及其他破碎操作，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质渗出。项目拆解产生的废铅蓄电池存放在专用的危险废物暂存间，与生活垃圾分开存放，并严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置。

符合
《废铅蓄电池污染防治行动方案》

依法依规将废铅蓄电池交送正规收集处理渠道，严厉打击非法收集拆解废铅蓄电池、非法冶炼再生铅等环境违法犯罪行为。对无危险废物经营许可证接收废铅蓄电池，不按规定执行危险废物转移联单制度，非法处置废酸液，以及非法接收“倒酸”电池、再生粗铅、铅膏铅板等行为依法予以查处。

项目拆解产生的废铅蓄电池临时存放在专用的危险废物暂存间，严格按危险废物的管理和处置要求，委托有资质单位收集和处置。

符合
（9）与《永州市大气污染防治行动计划》符合性分析

根据《永州市大气污染防治行动计划》要求开展VOC​S的综合治理。本项目涉及VOCs的物料主要为机动车油箱内的剩余燃油，通过气动抽接油机的软管接驳油箱内抽至油桶收集，其储存于油桶中，非使用状态进行封口保持密闭；使用油气回收装置吸收拆解区域内的挥发性气体；采用冷媒回收机分别抽取制冷剂至密闭容器中存放；因此，项目符合《永州市大气污染防治行动计划》开展VOC​S的综合治理的要求。

（10）平面布置合理性

项目地东面为S242（原东芦公路），交通方便，便于物料进出。办公区位于厂区东北面，生活区位于厂区西北面；整个生产厂区布置依照项目生产时的工艺流程顺序，报废机动车储存区位于项目地东南面，车辆拆解车间位于报废机动车储存区西面，产品储存区位于厂区北面，危废暂存间位于车辆拆解车间西南侧；报废车辆从东南面入口进厂登记，先进入发动机拆解区抽取各类废油液后送至拆解区，最后进入车体拆解区的单独拆解车位；拆解过程中产生的可回收产品以及一般固废、危险废物可实现分类分区存放。 
从厂区平面布置与外环境的关系来看，项目建设对外环境相协调，平面布局合理。项目区周边设置适当的绿化。平面布置见附图三。
（11）选址合理性分析

综合考虑区域发展规划、环境功能、运输条件、水、电供应等情况，本项目选址可行性分析如下：①项目所在地空气环境质量、地表水环境质量与声环境质量均较好，具有一定的环境容量，项目的建设符合当地环境功能区划要求；②厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求；③该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，是较为理想的建厂地点；④经现场核查，项目所属区不位于生态红线范围内⑤项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。

综上所述，从环保角度看，项目的厂址选择是合理的。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	2.1 项目由来
根据统计局的统计数据，至2021年底，全永州市民用车辆拥有量96.15万辆，东安县民用汽车车辆拥有量约为10万辆。随着国家、省一系列促进消费政策的落实，新能源汽车随之上市，且每年机动车的数量一直在增长，因此，每年报废汽车的数量也在增长。汽车报废后的环保处理及报废汽车的材料循环利用问题越来越突出和紧迫。报废汽车回收拆解是节约利用资源和国家原生资源保护性开发的重要举措。2009年国家发展改革委、财政部、商务部、工业和信息化部、环境保护部出台《促进扩大内需鼓励汽车、家电“以旧换新”实施方案》，明确：国家鼓励支持老旧汽车回收、拆解、再生资源利用产业的发展。

顺应国家大政策和市场需求，东安县勇兴报废汽车回收拆解有限公司结合永州市规划及自身市场定位，在湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村8组建设年回收拆解10000辆报废汽车建设项目，年拆解传统燃油报废车辆9000辆、新能源报废汽车1000辆，项目租赁占地面积为20533m2（本次环评项目规划占地面积为10000m2，另10533m2暂时空置，为二期使用地，不包括在本次环评内容中），新建破旧报废车辆贮存区、产品区、拆解车间、生活办公区及配套基础环保设施等，本项目仅对报废机动车进行拆解、切割、压实等，项目不涉及翻新、清洗、破碎及后续深加工等，车载电子产品拆卸出来暂存于危废暂存间定期交由资质单位处理，不对车载电子产品做其他处理。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第（682）号2017年7月16日修订）的有关要求，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）的要求，本项目属于“三十九、废旧资源综合利用业”：85金属废料和碎屑加工处理421；非金属废料和碎屑加工处理422（421和422均不含原料为危险废物的，均不含仅分拣、破碎的）”中的“废机动车的加工处理”，应编制环境影响报告表。受东安县勇兴报废汽车回收拆解有限公司委托，我公司承担该建设项目的环境影响评价工作。接受委托后，立即组织有关技术人员对项目地进行了现场勘察，收集了相关基础资料，根据拟建地周围环境状况，结合本项目的排污特征，编写了《年回收拆解10000辆报废汽车建设项目环境影响报告表》。
2.2 建设内容及规模

（1）主要建设内容

项目租赁占地面积为20533m2（本项目规划占地面积为10000m2，另10533m2暂时空置，为二期使用地，不包括在本次环评内容中）建筑面积约7300m2，其中作业面积6065m2（传统汽车拆解车间建筑面积1680m2、新能源汽车拆解车间建筑面积560m2和报废机动车临时存储场地建筑面积3300m2、产品储存区及一般工业固废储存区建筑面积420m2、危废暂存区建筑面积105m2）。工程主要组成内容详见表2-1。

表2-1  主要组成内容一览表

工程类别
工程名称
工程内容
工程规模
主体工程
传统汽车拆解车间

1层钢架结构，层高9m，总建筑面积1680m2
建设密闭车间，地面硬化，防渗漏。设置报废机动车拆解线，包括预处理平台区、快速拆解区、精拆区、剪切切割区、打包区。设置2条拆解线：报废小车拆解线（包含摩托车拆解）、报废大车拆解线。
新能源汽车拆解车间

1层钢架结构，层高9m，总建筑面积560m2
建设密闭车间，地面硬化，防渗漏。设置新能源电动汽车拆解线，包括快速拆解区、精拆区、剪切切割区、打包区及动力蓄电池拆卸专用区，地面进行刷绝缘漆等绝缘处理，设置1条报废电动汽车拆解线。
辅助工程
办公区
办公使用
1栋办公楼，2层砖混结构，建筑面积600m2
生活区
生活使用
1栋宿舍楼，2层砖混结构，建筑面积600m2
门卫室
门卫室
1栋，1层砖混结构，建筑面积35m2
公用工程
给水工程
项目生活用水来源为市政自来水
排水工程
雨污分流
屋顶初期雨水、厂区地面初期雨水分开进行收集；

屋顶初期雨水经设置的专用雨水管收集后排入周边沟渠或南面水塘；

厂区地面初期雨水经厂内设置的雨水沟收集至初期雨水池，经油水分离+沉淀处理后储存在初期雨水池内，定期（根据雨季时间调整）采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理；
车间地面清洗水经厂内设置的污水沟收集至沉淀池，经油水分离+沉淀处理后储存在沉淀池内，定期（半个月一次）采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理；
生活污水经化粪池处理后储存在化粪池内，用于周边山林地灌溉。
供电工程
国家电网供电
储运
报废机动车临时存储场地
存储普通燃油报废机动车、新能源报废机动车
位于厂区东南面，钢架结构，占地面积约3300m2，主要为普通燃油机动车贮存区、摩托车、电动汽车等专用储存区，地面硬化，防渗漏
产品储存
储存废钢铁、废有色金属、废塑料橡胶、废玻璃
在厂区北面建设一座仓库，钢架结构，建筑面积420m2，划分普通燃油机动车存储区和电动汽车产品区，储存区内又分为产品存储区、一般工业固废储存区，地面硬化，防渗漏
一般工业固废储存
储存除产品外的一般固废
危废暂存
储存拆解过程中产生的危险废物

在拆解车间西南侧建设一座危险废物暂存间，钢架结构，建筑面积105m2，地面硬化，防渗漏，并设置围堰，设置独立的危险废物暂存区，分区贮存，包括动力蓄电池贮存区，其中废矿物油储存于专用油桶中
环保工程
废水
生活污水
生活污水经化粪池（项目厂区设置2个化粪池，西北面设置一个化粪池，为生活区使用，容积为20m3，东面设置一个化粪池，为办公区使用，容积为10m3）处理后储存在化粪池内，用于周边山林地灌溉。
车间地面清洗水
车间地面清洗水经厂内设置的污水沟收集至沉淀池（15m3），经油水分离+沉淀处理后储存在沉淀池内，定期（半个月一次）采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理；
初期雨水

屋顶初期雨水经设置的专用雨水管收集后排入周边沟渠或南面水塘；

厂区地面初期雨水经厂内设置的雨水沟收集至初期雨水池（30m3），经油水分离+沉淀处理后储存在初期雨水池内，定期（根据雨季时间调整）采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理；
废气
拆解粉尘、车间有机废气(非甲烷总烃)
密闭拆解车间，在车间内安装通风排气扇，通风后无组织排放
食堂油烟
油烟净化器
噪声
设备噪声

隔声、消声、减振设施
固废
一般工业固废收集设施
贮存在厂区北面的一般固废间，按要求进行处置
生活垃圾收集设施
垃圾桶收集，交由环卫部门统一处理
危险废物
在拆解车间西南侧建设一座危险废物暂存间，建筑面积105m2，地面硬化，防渗漏，并设置围堰，设置独立的危险废物暂存区，分类收集、分区储存，定期交由有资质的单位处理，并建立危废管理台账，并保存5年
风险防范
危险废物暂存区设置导流沟、围堰；消防池1个（30m3）；设置应急事故池(60m3)；按要求设置灭火器、消火栓等。
注：场地设有高压警示、区域隔离及危险识别标志，并具有防腐防渗紧急收集容器，用于收集动力蓄电池等破损时泄漏出的电解液、冷却液等有毒有害液体。
2.3 主要产品方案

本项目拆解类型基本情况见下表。

表2-2   项目拆解车辆基本情况
类别

年处理数量

（辆/年）

单车重量

（t/辆）

总重量（t/a）

合法来源

废旧汽车（燃油）

小型汽车

6000

1.2
7200
永州境内（主要为东安县及周边县区）报废机动车，均为合法报废汽车，不接收进口车辆、不接收槽罐车、危险化学品运输等车辆以及特殊装备机动车
大型汽车

2000

5

10000
摩托车

1000

0.15

150

废旧新源汽车

电动汽车
1000
1.6
1600
合计

10000

/

18950
/

根据《汽车报废拆解与材料回收利用》中相关材料及同类型企业经验数据的类比分析，核算出报废各个车型拆解后的各个产品名称及其重量和用途。

表2-3 报废汽车拆解产品明细表（单辆）

拆解产物

小型汽车（kg）
大型汽车（kg）
摩托车

（kg）
电动汽车（kg）

来源
钢铁

818.7 
3957.6
91.4
895.4
主要产生于车门、发动机罩、车架纵横梁车厢纵横梁、车轮、刹车盘等处的属高强度钢；产生于排气系统、防撞弓形梁、保险杠、后挡板、发动机支架等不锈钢。
有色金属

80 
300 
20
90
废线缆、保险杠、发动机罩、车门、行李箱、车身面板、轮毂、轮外饰罩、制动器总成的保护罩、消声罩、防抱死制动系统、热交换器、车身构架、座位、车厢底板、仪表盘等变形铝合金、散热器、分水管、滤清器芯、管接头和化油器等的普通黄铜、座椅骨架、轮圈、仪表盘骨架、转向盘、变速壳、离合器壳、缸盖、进气歧管、车门框架等。
塑料

60 
80 
5
100
水箱面罩栅板、百叶窗、后视镜外壳、尾灯罩、仪表盘的ABS；保险杠、仪表板、内外小饰件的PP；单板、油箱盖的PBT；挡板、轮罩、气管格栅的PA；轮罩的PPO；保险杠、车门、车灯、挡泥板的PC；仪表板、轮罩、单板的PVC；端面饰板、保险杠软面板、挡泥板、翼子板、车门、减震器的RIM-PU；散热器的水室和燃油箱。
橡胶

40
70
10
43
轮胎、管道、减振件、防尘罩、胶带、油封绝缘片、密封条。
玻璃

40
100
0.2
42
车窗、反射镜及车灯。
皮布制品

50
90 
5
50
座椅、内饰、安全带等
废锂电池

/
/
/
290
主要为锂离子动力蓄电池
废安全气囊

1
1
0
1
安全气囊
废蓄电池
22 
44 
1
/
蓄电池

各类废油液

7 
15
2
7
主要产生于发动机、气缸等，包括汽油、柴油、机油、润滑油、液压油、制动液、防冻剂等。
废制冷剂

0.5 
1 
0
0.6
制冷剂

废电容器

12 
15
4
12
电容器

废尾气净化催化剂

18
25 
5
18
/
废机油滤清器

0.2
0.20
0.2
0.2
/

废电子电器部件

0.5 
1
0.2
0.6
含电路板等
含有毒有害物质的部件

0.1
0.2
0
0.2
含汞开关、线束防护层、车轮平衡块、含镉继电器、底盘紧固件
陶瓷
20 
120 
2.4
20 
陶瓷主要产生于活塞、气缸套、配气机构、传感器、减震器等
泡沫
1.67
10
0.4
2
泡沫产生于车身和车骨架的夹层材料
装饰材料
15
90
1.8
15

装饰材料产生于座椅汽车内饰的布料、皮料等

其他废物
13.33
80
1.4
13
金属碎屑、碎玻璃等其他废物

合计

1200
5000
150
1600
/

本项目报废汽车拆解总产品表2-4。

表2-4  项目废旧汽车拆解总产品一览表
拆解产物

小型汽车

（t/a）
大型汽车

（t/a）
摩托车

（t/a）
电动汽车（t/a）
总重量

（t/a）

备注

钢铁

4912.2 
7915.2
91.4

895.4

13814.2
主要产品，外售

有色金属

480
600
20

90

1190
塑料

360 
160
5

100

625
橡胶

240 
140
10

43

433
玻璃

240
200
0.2

42

482.2
皮布制品
300 
180
5

50

535
废锂电池
0 
0
0
290

290
副产品，一般工业固废，委托专业单位处置
废安全气囊
6 
2
0

1

9
废蓄电池
132 
88
1

0
221
危险废物，交由有资质的单位处理

各类废油液

42
30
2

7

81
废制冷剂

3 
2
0

0.6

5.6
废电容器

72 
30
4

12

118
废尾气净化催化剂

108 
50
5

18

181
废机油滤清器

1.2 
0.4
0.2

0.2

2
废电子电器部件

3 
2
0.2

0.6

5.8
含有毒有害物质的部件

0.6 
0.4
0

0.2

1.2
陶瓷
120 
240
2.4
20 
382.4
一般工业固废，委托专业单位处置
泡沫
10
20
0.4
2
32.4
装饰材料
90
180
1.8
15
286.8
其他废物
80
160
1.4
13
254.4
合计

7200 
10000
150 
1600 
18950
/

2.4 设备清单

本项目主要设备见表2-5。

表2-5 主要设备一览表

设备名称
数量
备注

电子地磅

1台
用于废旧汽车记录和登记

小车预处理平台
1台
用于废旧汽车拆解

拆解平台
1台
用于废旧汽车拆解

打包压块机

1台
用于废旧汽车拆解

真空抽油机

 1台
用于废旧汽车拆解

安全气囊引爆器

1台
用于废旧汽车拆解

油水分离器

1套
用于废旧汽车拆解

大力剪

1台
用于废旧汽车拆解

放油机

1台
用于废旧汽车拆解

接油机

1台
用于废旧汽车拆解

制冷剂回收机

2台
用于废旧汽车拆解

等离子切割机

1台
用于废旧汽车拆解

扒胎机
1台
用于废旧汽车拆解

新能源汽车拆解专用设备
1套
用于新能源废旧汽车拆解

绝缘检测设备
1台
用于新能源废旧汽车拆解

动力蓄电池断电设备

1台
用于新能源废旧汽车拆解

动力蓄电池拆解设备

1台
用于新能源废旧汽车拆解

防静电废液抽排设备

1套
用于新能源废旧汽车拆解

绝缘气动工具

若干
用于新能源废旧汽车拆解

绝壁吊具

1套
用于厂内物料搬运

夹臂

1个
机械手

2个
升降工装设备

1套
叉车

1辆
灭火器

20个
用于消防

消火栓

4个
消防池

1个
消防沙池

1个
经核实，以上生产设备无《产业结构调整指导目录（2024年本）》中规定的限制类和淘汰类设备
2.5 主要原辅材料、能源消耗

本项目报废机动车与新能源汽车主要从东安县地区及东安县周边县回收。报废机动车是指达到国家家动车强制报废标准，或者经检验不符合报废机动车运行安全技术条件或者国家机动车污染物排放标准的机动车。禁止接收进口车辆、接收槽罐车、危险化学品运输车等车辆以及特殊装备机动车。

报废机动车拥有单位或者个人应及时向公安机关办理机动车报废手续。公安机关应当于受理当日，向报废机动车拥有单位或者个人出具《机动车报废证明》，并告知其将报废机动车交售给报废机动车回收企业。报废机动车拥有单位或者个人及时将报废机动车交售给报废机动车回收企业。报废机动车回收企业凭《机动车报废证明》收购报废机动车，并向报废机动车拥有单位或者个人出具《机动车回收证明》。报废机动车拥有单位或者个人凭《机动车回收证明》，向机动车注册登记地的公安机关办理注销登记。报废机动车回收企业对回收的报废机动车应当逐车登记；发现回收的报废机动车有盗窃、抢劫或者其他犯罪嫌疑的，应及时向公安机关报告。

根据业主提供资料，原辅材料、能源消耗见表2-6~2-7。

表2-6   项目原材料一览表

类别

年处理数量

（辆/年）

单车重量

（t/辆）

总重量（t/a）

合法来源

废旧汽车（燃油）

小型汽车

6000
1.35
8100
永州境内（主要为东安县及周边县区）报废机动车，均为合法报废汽车，不接收进口车辆、不接收槽罐车、危险化学品运输等车辆以及特殊装备机动车
大型汽车

2000
5
10000
摩托车

1000
0.15
150
废旧新源汽车

电动汽车
1000
2.2
2200
合计

10000
/
20450
/

表2-7  项目能源消耗一览表
名称

年用量

来源
备注
水
1141.92m3/a
自来水
/
电
100万度/年

当地供电所供应
/
2.6 公用工程
1、给水系统

本项目用水来源为自来水。本项目用水主要为员工生活用水及车间地面清洗用水。项目配套建设有食堂和住宿，根据《湖南省用水定额》(DB43T 388-2020)生活用水量按150L/人·d计算，项目定员20人，则用水量3m3/d，900m3/a。

2、排水系统

本项目采用干法处理废旧汽车。项目产生的废水主要为员工生活污水、车间定期清洗废水及初期雨水。厂区排水系统分为生活污水系统、生产废水系统和雨水系统，实行雨污分流制。

项目厂区内楼房及道路边设置集水明沟，屋顶初期雨水、厂区地面初期雨水分开进行收集。屋顶初期雨水经设置的专用雨水管收集后排入周边沟渠或南面水塘；厂区地面初期雨水经厂内设置的雨水沟收集至初期雨水池，经油水分离+沉淀处理后储存在初期雨水池内，定期采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理；车间地面清洗水经厂内设置的污水沟收集至沉淀池，经油水分离+沉淀处理后储存在沉淀池内，定期采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理；隔离处来的废油脂交由有资质的单位按危废处理。

生活污水经化粪池处理后储存在化粪池内，用于周边山林地灌溉。

3、供电系统

本项目供电由当地供电所供应。

2.7 劳动定员和工作制度

项目职工人数：20人，为周边居民，在厂内食宿。

生产制度：年生产300天，每天一班制，每班工作8小时。

	工艺流程和产排污环节
	2.8 施工期工艺流程

本项目施工流程及各阶段主要污染物产生情况见图2-1。




图2-1  施工期主要流程及产污环节

本项目施工期间的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，其排放量随工期和施工强度不同而有所变化。

2.9 施工期产污环节

（1）施工期的大气污染物主要有施工扬尘、粉尘、燃油机械废气。

（2）施工过程中产生的废水主要有施工废水、施工人员生活污水。

（3）施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。

（4）施工期固废主要为场地平整产生的施工弃渣，装修过程产生建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

2.10 营运期工艺流程

项目汽车拆解工艺流程及产污情况图示见图2-2、图2-3。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2  项目报废汽车（普通燃油汽车）拆解工艺流程及污染节点图
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图2-3  项目报废汽车（新能源汽车）拆解工艺流程及污染节点图

1、工艺说明：

本项目采用干法处理废旧汽车。废旧汽车于预处理拆解车间内完成拆解预处理后， 送入暂存区中转存放，然后运入汽车拆解区进行拆解操作。

本项目回收拆解的报废机动车车型虽然不同，但各车辆均有几种主要的不见组成，根据报废汽车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)、《报废机动车拆解环境 保护技术规范》(HJ348-2022)要求，废旧汽车的解体按照由表及里、由附件到主机，并遵循先由整车拆成总成，由总成拆成部件，再由部件拆成零件的原则进行。本项目采取人工操作拆解废旧汽车，项目拆解工艺不涉及破碎工序，拆除的废钢铁等直接打包出售。

表2-8   项目废旧汽车拆解流程说明一览表

序号

工序

工序说明及要求

产生污染物

1

记录和登记

对报废汽车进行登记注册，并为其办理注销登记，将《报废汽车回收证明》及有关注销书面材料发放至报废汽车车主

/

2

拆解预处理

①拆除蓄电池

②直接引爆安全气囊或者拆除安全气囊组件后引爆

③拆除废电容器和尾气净化装置

④用专门设备回收汽车空调制冷剂

⑤在室内拆解预处理平台使用专用工具和容器排空和收集车内的废液，各种废油液抽空并分类收集，放置于全封闭容器内，在危废仓库存放，各种废油液的排空率不低于90%

S1废蓄电池

S2废安全气囊

S3各类废油液

S4废制冷剂

G1废油液抽取废气

G2废制冷剂抽取废气

S5 废电容器

S6 废尾气净化催化剂

N设备噪声

3

拆解

①零部件的拆解与回收，包括玻璃升降器、雨刮器、发电机、变速箱、方向机等

②内部件的拆解及回收，包括坐垫、立柱护板、仪表板等

③各种功能件的拆解及回收，包括油箱、排气消音系等

④外部件的拆解及回收，包括挡风玻璃、保险杆、轮胎罩护板等

⑤特殊处理零部件的拆解及回收，包括车灯、各种仪表、电子控制模块等

⑥利用各种拆解工具对车体拆解

⑦按照材质对上述产品进行分类，钢铁及有色金属利用金属打包机分别压块存储

G3 切割废气 

S7 废机油滤清器

S8 废电子电器部件

S9 含有毒有害物质的部件

S10 其他废物

N设备噪声

4

存储和管理

①使用各种专用密闭容器存储废油液、制冷剂，防止挥发

②拆下的各种零部件、材料、废弃物在室内存储

③对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类

④按照 GB-18597 和 GB-18599 要求存储拆解后的废弃物

⑤危险废物交由具有相应资质的单位进行处理处置

/

5

动力蓄电池贮存
①动力蓄电池的贮存应按照《废蓄电池回收管理规范》（WB-T1061-2016）中的贮存要求执行。

②动力蓄电池的多层贮存时应采取框架结构并确保承重安全，且便于存取。

③存在漏电、漏液、破损等安全隐患的动力蓄电池应采取适当方式处理，并隔离存放。
/

3、物料平衡：

项目物料平衡详见图2-4。
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图2-4 项目物料平衡图    单位t/a
2.11 营运期产污环节

1、废气

本项目大气污染物主要为废旧汽车拆解过程中产生的废油液抽取废气，制冷剂抽取废气、切割废气，食堂油烟。

2、废水

本项目采用干法处理废旧汽车，拆解过程中不进行清洗。项目产生的废水主要为员工生活污水、车间地面清洗废水及初期雨水。

3、噪声

项目运营期噪声主要来自剪切机、切割机、金属打包机等设备作业噪声、安全气囊引爆噪声等，噪声源强在65~85（dB）之间。

表2-7   项目主要设备及其噪声源强   单位：dB（A）

序号
主要噪声源设备
数量
噪声源强（dB）
降噪措施
1

制冷剂回收机

2台

65

选用低噪声设备，建筑隔声
2

真空抽油机

1台

65

3

安全气囊引爆机

1台

85

4
大力剪

1台

85

5
切割机

1台

85

6
放油机

1台

65

7
打包压块机

1台

80

8
接油机

1台

65

4、固体废弃物

项目运营期产生的固体废物有员工产生的生活垃圾、生产过程中的各类固体废物及环保设施产生的固体废物。

	与项目有关的原有环境污染问题
	与项目有关的原有环境污染问题：

本项目位于湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村8组，为新建项目，项目占地为原东安县宏旺锌锰厂，东安县宏旺锌锰厂现已关闭多年，设备及原辅材料均已被清理干净，遗留下部分空置建筑物，项目地未遗留下任何历史问题。

为调查项目地土壤及地下水环境质量现状，建设单位提供了《4311222260033东安县宏旺锌锰厂地块》地下水现状监测报告及《4311222260033东安县宏旺锌锰厂地块》土壤现状监测报告，根据企业提供的项目地土壤现状监测报告可知（见表3-5），项目地各土壤监测因子均达到《建设用地土壤环境质量标准》（GB15618-2018）中第二类用地筛选值要求，根据企业提供的项目地地下水现状监测报告可知（见表3-7），地下水各监测因子可达到《地下水质量标准》（GBT 14848-2017）中Ⅲ类标准。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域环境质量现状
	3.1 建设项目所在地区域环境空气质量现状及评价

（1）建设项目所在地区域环境空气质量达标情况
本项目位于湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村8组，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单：

 根据东安县环境质量简报可知，2023年永州市东安县的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。永州市东安县为环境空气质量达标区域。

表3-1  2023年永州市东安县环境空气质量状况

监测因子

年评价指标

监测浓度

(年平均值)
标准值

(年平均值)
占标率(%)
达标情况

PM10
年平均质量浓度

48.8ug/m3
70ug/m3
69.7%

达标

PM2.5
年平均质量浓度

25.6ug/m3
35ug/m3
73.1%

达标

SO2
年平均质量浓度

9ug/m3
60ug/m3
15%

达标

NO2
年平均质量浓度

9.8ug/m3
40ug/m3
24.5%

达标

O3
日最大8h平均质量浓度第90百分位

123.6ug/m3
160ug/m3
77.25%

达标

CO

CO第95百分数日平均质量浓度
0.94mg/m3
4mg/m3
23.5%

达标

由上表常规监测资料统计可知，2023年项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10的年平均质量浓度、CO95百分位值、O3日最大8小时第90百分位值满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求，因此，项目所在区域为环境空气质量达标区。
（2）其他特征污染物

本次环评委托湖南中额环保科技有限公司于2024年5月6日—8日对本项目地进行一次现状监测。

①监测点位

G1：项目地

②监测时间、频次和采样方法

于2024年5月6日—8日对G1点进行了采样，连续监测3天。

③监测结果分析

表3-2  环境空气现状监测结果      单位：ug/m3
采样点位

检测项目
采样时间及检测结果
标准值
2024.5.6
2024.5.7
2024.5.8
G1 项目地
总挥发性有机物(TVOC)（8小时值）
89
95
87
600
TSP（日均值）
101
97
103
300
根据表3-2可知，项目所在区域监测期间监测因子TSP可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及2018年修改单中二级标准要求，TVOC检测值可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的参考限值。
3.2 地表水环境现状调查与评价

本次环评委托湖南中额环保科技有限公司于2024年5月6日—8日对项目南面水塘进行一次现状监测。

（1）监测项目：pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类。

（2）监测时间频率：从2024年5月6日—8日，连续采样3天，每天1次。

（3）监测点位：项目南面水塘。
（4）监测及评价结果列于表3-3。

表3-3  水质监测结果  （单位：mg/L，pH无量纲）

采样点位
检测项目

采样日期及检测结果

平均值

Ⅲ类标准
2024.5.6
2024.5.7
2024.5.8
项目南面水塘
pH值
7.0
6.9
6.9
/

6-9
化学需氧量
15
14
16
15
≤20
五日生化需氧量
3.3
3.4
3.5
3.5
≤4
总磷（以P计）
0.03
0.03
0.04
0.033
≤0.2（湖、库0.05）
SS

17
18
19
18
/

氨氮

0.432
0.471
0.453
0.452
≤1.0
石油类

0.02
0.02
0.03
0.023
0.05
由上表3-3的监测结果可知，项目周边地表水监测项目均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
3.3 声环境现状调查与评价

根据现场踏勘可知，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中的规定，本项目可不进行声环境质量现状监测。

3.4 土壤环境现状调查与评价

为了解项目所在区域土壤环境质量现状，建设单位提供了《4311222260033东安县宏旺锌锰厂地块》土壤现状监测报告。

（1）监测布点

共布设68个采样点，均是项目占地范围内68个采样点。

（2）监测因子

各土壤监测点位选取监测的因子见表3-4所列。

表3-4 各土壤监测点位选取监测因子一览表

监测点位编号

监测因子

Z2308240201——Z2308240222
镉、铜、铅、镍、铊、钴、锌、汞、砷、锑、锰、铬（六价）、氟化物、PH
Z2308240223——Z2308240244
苯胺、2-氯酚、硝基苯、苯并（a）蒽、䓛、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1,2,3-cd）芘、二苯并（a，h）蒽
Z2308240245——Z2308240268
氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、萘
（3）监测时间与采样频次

于2023年8月24日进行监测；监测频次为一次。

（4）监测结果

本项目所在区域土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值标准；GB36600-2018 中没有的污染因子（铊、锌、锰、总氟化物）参照江西省《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）相关标准。
表3-5 土壤环境质量监测结果

检测项目

采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标
2023.8.24
Z2308240201
Z2308240202
Z2308240203
Z2308240204
Z2308240205
Z2308240206
筛选值
管制值
镉

0.27
0.21
0.29
9.02
7.44
9.39
65

172

达标

铜

49.6
43.1
48.5
49.1
55.4
42.2
18000

36000

达标

铅

40.0
51.3
35.0
27.5
34.8
25.6
800

2500

达标

镍

44.5
40.0
46.8
67.8
78.7
54.6
900

2000

达标

铊
1.33
1.04
1.19
0.89
1.02
0.87
1.6
/
达标

钴
8.32
7.57
9.04
6.02
7.31
7.03
70
350
达标

锌
426
423
188
375
366
964
10000
/
达标

汞
0.312
0.296
0.291
0.243
0.275
0.180
38
82
达标
砷
35.1
35.7
33.7
37.2
44.1
28.2
60
140
达标
锑
3.08
3.24
3.21
2.97
3.63
3.62
180
360
达标

锰
221
239
334
275
297
321
10000
/
达标
六价铬
0.8
0.8
0.9
3.8
3.7
ND
5.7

78

达标
氟化物
633
626
630
609
619
590
5938
/
达标
PH
4.22
4.23
4.37
4.18
4.24
3.96
/
/
/
检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标

2023.8.24
Z2308240207
Z2308240208
Z2308240209
Z2308240210
Z2308240211
Z2308240212
筛选值
管制值
镉
10.0
1.57
6.07
7.67
1.83
4.91
65

172

达标

铜
38.8
45.0
53.7
51.3
31.2
47.8
18000
36000
达标

铅
24.4
29.7
33.7
30.9
24.7
38.7
800
2500
达标

镍
46.9
49.2
53.7
48.4
41.9
50.8
900

2000

达标

铊
0.81
1.12
1.21
1.09
0.93
1.13
1.6
/
达标
钴
7.43
8.75
9.00
8.64
11.8
9.32
70
350
达标
锌
423
215
949
1010
402
542
10000
/
达标
汞
0.187
0.293
0.241
0.290
0.182
0.306
38
82
达标
砷
25.5
22.3
30.9
30.0
12.9
25.8
60
140
达标
锑

3.36
1.94
2.22
2.28
1.46
2.32
180
360
达标
锰
282
346
504
402
300
336
10000
/
达标
六价铬
ND
ND
ND
ND
ND
ND
5.7
78
达标
氟化物
576
607
597
585
494
586
5938
/
达标
PH
3.84
4.55
4.21
4.05
4.25
4.96
/
/
/
检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标

2023.8.24
Z2308240213
Z2308240214
Z2308240215
Z2308240216
Z2308240217
Z2308240218
筛选值
管制值
镉
0.68
1.56
3.17
2.95
49.98
0.80
65
172
达标

铜
46.8
30.8
49.9
30.1
42.7
45.2
18000
36000
达标

铅
31.4
28.4
34.2
31.7
174
52.2
800
2500
达标

镍
51.7
42.4
53.8
38.9
44.4
47.5
900
2000
达标

铊
1.18
0.87
1.19
0.87
1.04
1.11
1.6
/
达标
钴
10.0
23.6
9.18
14.0
9.27
9.11
70
350
达标
锌
161
277
462
465
1480
272
10000
/
达标
汞
0.331
0.268
0.189
0.206
0.220
0.194
38
82
达标
砷
23.8
14.0
13.9
13.9
23.2
22.6
60
140
达标
锑

2.27
1.14
1.03
1.95
6.36
2.89
180
360
达标
锰
411
592
330
355
367
384
10000
/
达标
六价铬
ND
ND

ND
0.3
ND
ND
5.7
78
达标
氟化物
578
521
606
518
546
556
5938
/
达标
PH
4.92
4.34
4.57
4.55
4.71
3.99
/
/
/
检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标

2023.8.24
Z2308240219
Z2308240220
Z2308240221
Z2308240222
筛选值
管制值
镉
13.8
1.42
2.56
2.38
65
172
达标

铜
40.8
34.6
41.2
38.9
18000
36000
达标

铅
384
92.2
118
40.3
800
2500
达标

镍
40.0
41.4
62.6
67.2
900
2000
达标

铊
1.12
0.81
0.81
0.74
1.6
/
达标
钴
8.25
7.39
8.76
8.10
70
350
达标
锌
2020
555
874
628
10000
/
达标
汞
0.221
0.179
0.162
0.186
38
82
达标
砷
26.2
14.5
12.8
20.8
60
140
达标
锑

12.0
3.44
2.99
1.65
180
360
达标
锰
303
233
297
344
10000
/
达标
六价铬
ND
ND
ND
ND
5.7
78
达标
氟化物
551
493
500
502
5938
/
达标
PH
5.28
4.21
3.96
3.67
/
/
/
检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标
2023.8.24
Z2308240223
Z2308240224
Z2308240225
Z2308240226
Z2308240227

筛选值
管制值
苯胺
ND
ND
ND
ND
ND
260
663
达标
2-氯酚
ND
ND
ND
ND
ND
2256
4500
达标
硝基苯
ND
ND
ND
ND
ND
76
760
达标
苯并（a）蒽
ND
ND
ND
ND
ND
15
151
达标
䓛
ND
ND
ND
ND
ND
1293
12900
达标
苯并（b）荧蒽

ND
ND
ND
ND
ND
15
151
达标
苯并（k）荧蒽

ND
ND
ND
ND
ND
151
1500
达标
苯并（a）芘

ND
ND
ND
ND
ND
1.5
15
达标
茚并（1,2,3-cd）芘
ND
ND
ND
ND
ND
15
151
达标
二苯并（a，h）蒽
ND
ND
ND
ND
ND
1.5
15
达标
检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标

2023.8.24
Z2308240228
Z2308240229
Z2308240230
Z2308240231
Z2308240232
筛选值
管制值
苯胺
ND

ND

ND

ND

ND

260
663
达标

2-氯酚
ND

ND

ND

ND

ND

2256
4500
达标

硝基苯

ND

ND

ND

ND

ND

76
760
达标

苯并（a）蒽

ND

ND

ND

ND

ND

15
151
达标

䓛

ND

ND

ND

ND

ND

1293
12900
达标

苯并（b）荧蒽

ND

ND

ND

ND

ND

15
151
达标

苯并（k）荧蒽

ND

ND

ND

ND

ND

151
1500
达标

苯并（a）芘

ND

ND

ND

ND

ND

1.5
15
达标

茚并（1,2,3-cd）芘

ND

ND

ND

ND

ND

15
151
达标

二苯并（a，h）蒽

ND

ND

ND

ND

ND

1.5
15
达标

检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标

2023.8.24
Z2308240233
Z2308240234
Z2308240235
Z2308240236

Z2308240237
Z2308240238
筛选值
管制值
苯胺
ND

ND

ND

ND

ND

ND

260

663

达标

2-氯酚

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2256

4500

达标

硝基苯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

76

760

达标

苯并（a）蒽

ND

ND

ND

ND

ND

ND

15

151

达标

䓛

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1293

12900

达标

苯并（b）荧蒽

ND

ND

ND

ND

ND

ND

15

151

达标

苯并（k）荧蒽

ND

ND

ND

ND

ND

ND

151

1500

达标

苯并（a）芘

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1.5

15

达标

茚并（1,2,3-cd）芘

ND

ND

ND

ND

ND

ND

15

151

达标

二苯并（a，h）蒽

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1.5

15

达标

检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标

2023.8.24
Z2308240239
Z2308240240
Z2308240241
Z2308240242

Z2308240243
Z2308240244
筛选值
管制值
苯胺
ND

ND

ND

ND

ND

ND

260

663

达标

2-氯酚

ND

ND

ND

ND

ND

ND

2256

4500

达标

硝基苯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

76

760

达标

苯并（a）蒽

ND

ND

ND

ND

ND

ND

15

151

达标

䓛

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1293

12900

达标

苯并（b）荧蒽

ND

ND

ND

ND

ND

ND

15

151

达标

苯并（k）荧蒽

ND

ND

ND

ND

ND

ND

151

1500

达标

苯并（a）芘

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1.5

15

达标

茚并（1,2,3-cd）芘

ND

ND

ND

ND

ND

ND

15

151

达标

二苯并（a，h）蒽

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1.5

15

达标

检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标

2023.8.24
Z2308240245
Z2308240246

Z2308240247

Z2308240248

Z2308240249

Z2308240250
筛选值
管制值
氯甲烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

37
120
达标

氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.43
4.3
达标

1,1-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

66

200

达标

二氯甲烷
0.0129
0.0081
ND

0.0032
ND

0.0057
616

2000

达标

反-1,2-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

54
163
达标

1,1-二氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

9
100
达标

顺-1,2-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

596
2000
达标

三氯甲烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

616
2000
达标

1,1,1-三氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

840
840
达标

四氯化碳
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8
36
达标

苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

4
40
达标

1,2-二氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

5
47
达标

三氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8
20
达标

1,2-二氯丙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

5
47
达标

甲苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

1200
1200
达标

1,1,2-三氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8
15
达标

四氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

53
183
达标

氯苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

270
1000
达标

1,1,1,2-四氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

10
100
达标

乙苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

28
280
达标

间，对二甲苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

570
570
达标

邻二甲苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

640
640
达标

苯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

1290
1290
达标

1,1,2,2-四氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

6.8
50
达标

1,2,3-三氯丙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.5
5
达标

1,2-二氯苯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

560
560
达标

1,4-二氯苯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

20
200
达标

萘
ND

ND

ND

ND

ND

ND

70
700
达标

检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标
2023.8.24
Z2308240251
Z2308240252
Z2308240253
Z2308240254
Z2308240255
Z2308240256

筛选值
管制值
氯甲烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

37

120

达标

氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.43
4.3
达标

1,1-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

66
200
达标

二氯甲烷
0.0219
0.0291
0.0238
ND

ND

0.0360
616
2000
达标

反-1,2-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

54
163
达标

1,1-二氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

9
100
达标

顺-1,2-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

596
2000
达标

三氯甲烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

616
2000
达标

1,1,1-三氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

840
840
达标

四氯化碳
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8
36
达标

苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

4

40

达标

1,2-二氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

5
47
达标

三氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8
20
达标

1,2-二氯丙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

5
47
达标

甲苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

1200
1200
达标

1,1,2-三氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8
15
达标

四氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

53
183
达标

氯苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

270
1000
达标

1,1,1,2-四氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

10
100
达标

乙苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

28
280
达标

间，对二甲苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

570
570
达标

邻二甲苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

640
640
达标

苯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

1290
1290
达标

1,1,2,2-四氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

6.8
50
达标

1,2,3-三氯丙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.5
5
达标

1,2-二氯苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

560
560
达标

1,4-二氯苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

20
200
达标

萘

ND

ND

ND

ND

ND

ND

70

700

达标

检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标
2023.8.24
Z2308240257

Z2308240258

Z2308240259

Z2308240260
Z2308240261
Z2308240262
筛选值
管制值
氯甲烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

37

120

达标

氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.43
4.3
达标

1,1-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

66
200
达标

二氯甲烷
ND

0.0101
0.02384
0.0143
ND

ND

616
2000
达标

反-1,2-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

54
163
达标

1,1-二氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

9
100
达标

顺-1,2-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

596
2000
达标

三氯甲烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

616
2000
达标

1,1,1-三氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

840
840
达标

四氯化碳
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8
36
达标

苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

4

40

达标

1,2-二氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

5
47
达标

三氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8
20
达标

1,2-二氯丙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

5
47
达标

甲苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

1200
1200
达标

1,1,2-三氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8
15
达标

四氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

53
183
达标

氯苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

270
1000
达标

1,1,1,2-四氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

10
100
达标

乙苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

28
280
达标

间，对二甲苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

570
570
达标

邻二甲苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

640
640
达标

苯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

1290
1290
达标

1,1,2,2-四氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

6.8
50
达标

1,2,3-三氯丙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.5
5
达标

1,2-二氯苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

560
560
达标

1,4-二氯苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

20
200
达标

萘
ND

ND

ND

ND

ND

ND

70
700
达标

检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
第二类用地限值（单位：mg/kg）
是否达标
2023.8.24
Z2308240263
Z2308240264
Z2308240265
Z2308240266

Z2308240267

Z2308240268

筛选值
管制值
氯甲烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

37
120
达标

氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.43

4.3

达标

1,1-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

66

200

达标

二氯甲烷
ND

ND

ND

0.0183
ND

ND

616

2000

达标

反-1,2-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

54

163

达标

1,1-二氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

9

100

达标

顺-1,2-二氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

596

2000

达标

三氯甲烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

616

2000

达标

1,1,1-三氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

840

840

达标

四氯化碳
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8

36

达标

苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

4
40
达标

1,2-二氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

5

47

达标

三氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8

20

达标

1,2-二氯丙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

5

47

达标

甲苯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1200

1200

达标

1,1,2-三氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

2.8

15

达标

四氯乙烯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

53

183

达标

氯苯
ND

ND

ND

ND

ND

ND

270

1000

达标

1,1,1,2-四氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

10

100

达标

乙苯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

28

280

达标

间，对二甲苯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

570

570

达标

邻二甲苯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

640

640

达标

苯乙烯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

1290

1290

达标

1,1,2,2-四氯乙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

6.8

50

达标

1,2,3-三氯丙烷
ND

ND

ND

ND

ND

ND

0.5

5

达标

1,2-二氯苯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

560

560

达标

1,4-二氯苯

ND

ND

ND

ND

ND

ND

20

200

达标

萘
ND

ND

ND

ND

ND

ND

70
700
达标

由上表3-5检测结果分析可知，项目厂址内的土壤监测点的监测指标值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值，（铊、锌、锰、总氟化物）达到江西省《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）相关标准，说明项目所在地区土壤环境质量现状良好。

3.5 地下水环境现状调查与评价

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，建设单位提供了《4311222260033东安县宏旺锌锰厂地块》地下水现状监测报告。

（1）监测布点

共布设30个采样点，均是项目占地范围内30个采样点。

（2）监测因子

各地下水监测点位选取监测的因子见表3-6所列。

表3-6 各地下水监测点位选取监测因子一览表

监测点位编号

监测因子

Z2311280101——Z2311280130
苯并（a）芘、氟化物、镉、铜、铅、铊、锑、锌、镍、锰、钴、汞、砷
（3）监测时间与采样频次

于2023年11月28日进行监测；监测频次为一次。

（4）监测结果

地下水环境质量现状监测结果见下表3-7。

表3-7 地下水环境质量监测结果

检测项目

采样日期、采样点位及检测结果
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
是否达标
2023.11.28
Z2311280101
Z2311280102
Z2311280103
Z2311280104
Z2311280105
Z2311280106
苯并（a）芘（ug/L）
ND
ND

ND

ND

ND

ND

≤0.01
达标
检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
是否达标
2023.11.28
Z2311280107

Z2311280108

Z2311280109

Z2311280110
Z2311280111
Z2311280112
氟化物（mg/L）

0.082
0.078
0.178
0.207
ND

ND

≤1.0
达标
检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
是否达标
2023.11.28
Z2311280113
Z2311280114

Z2311280115
Z2311280116

Z2311280117

Z2311280118
镉（mg/L）
ND
ND
0.00027
0.00024
ND
ND
≤0.005
达标
铜（mg/L）
0.00126
0.00072
0.00569
0.00552
ND
ND
≤1.00
达标
铅（mg/L）
0.00141
0.00098
0.00790
0.00770
ND
ND
≤0.01
达标
铊（mg/L）
ND
ND
ND
ND
ND
ND
≤0.0001
达标
锑（mg/L）
0.00476
0.00427
0.00074
0.00076
ND
ND
≤0.005
达标
锌（mg/L）
0.0208
0.0081
0.0786
0.0776
ND
ND
≤1.00
达标
镍（mg/L）
0.00018
0.00011
0.00129
0.00129
ND
ND
≤0.02
达标
锰（mg/L）
0.00261
0.00097
0.0238
0.023
ND
ND
≤0.10
达标
钴（mg/L）
ND
ND
0.00013
0.00014
ND
ND
≤0.05
达标
检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

是否达标

2023.11.28
Z2311280119
Z2311280120
Z2311280121
Z2311280122
Z2311280123
Z2311280124
汞（mg/L）
0.00008
0.00009
0.00007
0.00008
ND
ND
≤0.001
达标
检测项目
采样日期、采样点位及检测结果
（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准
是否达标

2023.11.28
Z2311280125
Z2311280126
Z2311280127
Z2311280128
Z2311280129
Z2311280130
砷（mg/L）
0.0054
0.0051
0.0044
0.0061
ND
ND
≤0.01
达标

由表3-7监测数据分析可知，项目所在区域各监测点地下水水质监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准。



	环境保护目标
	（1）大气环境
本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区，大气环境敏感点主要为居住区。项目大气环境敏感点分布情况具体见表3-8。

表3-8    大气环境保护目标一览表

名称

经纬度
保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂区方位

相对厂界距离/m

相对拆解车间最近距离/m
经度

纬度

凡谷村

111°24'49.8635"

26°24'25.7685"

居民
约20户，60人
二类

东北面
130m-500m
200m
新塘村

111°24'30.1587"

26°24'31.9438"

居民
约6户，18人
二类

西北面
450m-500m
550m
井头圩散户居民

111°24'33.3056"

26°23'58.9622"

居民
约5户，15人
二类

东南面
400m-490m

415m
（2）声环境

本项目厂界外200米范围内声环境保护目标见下表3-9。
表3-9    声环境保护目标一览表

名称

经纬度
相对厂区距离/m
相对厂区方位
执行标准
保护内容

经度

纬度

凡谷村

111°24'49.8635"

26°24'25.7685"

130m-200m
东北面
2类
约4户，12人
（3）水环境

经现场调查，项目周边居民区（井头圩镇居民、凡谷村居民等）主要使用为自来水，地下水井使用少，项目区域地下水丰富。本项目水环境保护目标见下表3-10。

表3-10  水环境保护目标一览表 

名称

经纬度
保护要求

相对厂区方位

相对厂址距离/m

相对厂址高差/m

经度

纬度

地表水环境

水塘

111°24'38.1172"

26°24'10.7973"

农业用水，（GB3838-2002）III类
南面
相邻
-1.5
地下水环境
凡谷村居民家水井
111.409215337

26.409909765

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准
东北面

130m
/
新塘村居民家水井
111.402799493

26.412087718
西北面

450m
/
井头圩散户居民家水井
111.403679258

26.402839462

东南面

400m
/
新开甸村居民家水井
111.404805786

26.414201299

西北面
640m
/
井头圩镇居民家水井
111.395643360

26.399545709

西南面
850m
/



	污染物排放控制标准
	（1）环境空气质量评价：项目区域内执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单；TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的参考限值。

（2）地表水环境质量评价：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

地下水环境质量评价：执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准。
（3）声环境评价：项目区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

（4）污水排放标准：本项目地面清洗废水、地面初期雨水经油水分离器+沉淀处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）中三级排放标准后定期用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准；生活污水经化粪池处理后用于周边山林地灌溉，执行《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中旱地作物标准。

（5）大气污染物排放标准：粉尘、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级及无组织标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模排放标准。

（6）噪声控制标准：营运期噪声应执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

（7）一般工业固体废弃执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定。



	总量控制指标
	根据国家总量控制的精神，全省主要对SO2、NOX、COD及氨氮实行总量控制。根据上述环保要求，本项目不需设置总量控制指标。

本项目粉尘排放量为0.3t/a，非甲烷总烃排放量为0.17484t/a。



主要环境影响和保护措施

	施工期环境保护措施
	4.1废气污染控制措施

施工期环境大气污染物主要有施工车辆和燃油施工机械排放的尾气、施工扬尘和装修废气。
为减轻施工期大气污染物的污染程度和影响范围，环评建议采取如下防治措施：
（1）扬尘控制措施

①在施工现场四周设置围栏，减少影响距离；

②对施工场地的道路应铺设砂砾或粘土，进行平整，保持路面平坦，并定期洒水、清扫，保持下垫面和空气湿润，减少起尘量；最大限度的减小扬尘对环境的污染；

③规定工地上运输车辆的行车路线，保证行车路线上的路面基本清洁，并对进出施工现场车辆的车轮要随时进行清洁，以减少扬尘污染；

④对可能产生扬尘的建筑材料应禁止露天堆放，堆放物料的露天堆场要遮盖；散装物料在装卸、运输过程中要用隔板阻挡以防止物料撒落；

⑤对施工废弃物及时清理分类，运出施工现场或进行就地填埋处理。
⑥加强施工作业人员的劳动保护。对处于产尘量较大的现场施工人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘物品。 

⑦尽量避免在大风天气下进行施工作业。北京市目前规定大于四级风禁止土石方施工，本项目也可借鉴。 
⑧根据永州市“蓝天保卫战”要求，项目施工必须做到六个百分之百，即建筑工地周边100%围挡；建筑场内各类建筑材料100%规范堆放并覆盖；裸露黄土100%覆盖；工地车辆离场100%冲洗；施工进出路面100%硬化；扬尘施工100%湿法作业。不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。

⑨在施工工地内，应设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施；运施工场内车行道路须采用钢板、混凝土、礁渣或细石等进行路面硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施加强保洁清扫；运输渣土、泥浆、建筑垃圾及砂石等散体建筑材料，应采用密闭运输车辆或采取篷覆式遮盖等措施，严禁发生抛、洒、滴、漏现象；安排洗车人员，对每台渣土车出场前均要清洗，不得将泥土带出现场，严禁超载运输，渣土装载低于厢板10厘米以上。

⑩空气质量为重度污染（空气质量指数201-300）和气象预报风速达5级以上时，停止土方，并做好覆盖工作；当空气质量为中度污染（空气质量指数151-200）和风速达4级以上时，停止土方施工，并每隔2h对施工现场洒水1次；当空气质量为轻度污染（空气质量指数101-150）时，应每隔4h对施工现场洒水1次。

（2）汽车尾气及燃油机械废气控制措施

施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。

（3）装修废气

在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等）将产生挥发性废气（如苯系物、甲苯）会对人的身体健康造成危害，应予以重点控制。

在施工装修期，涂料及装修材料的选取应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，严格控制室内甲醛、苯系物等挥发性有机物及放射性元素氡，使各项污染指标达到《室内空气质量标准》（GB/T18883－2002）、2001年制定的《室内空气质量卫生规范》及《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的限值要求，对室内环境造成的污染较小。本项目装修主要是办公楼及员工宿舍楼进行装修，工程量小，且使用的涂料均为环保水性涂料，挥发性有机物少，经大气稀释扩散后对区域大气环境质量基本没有影响，故进行简单说明。

4.2 水污染控制措施

施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对排水进行组织设计，严禁乱排、污染环境。项目施工期废水在不外排的情况下对周边水体影响较小，施工废水的问题也将随着施工期的结束而消失。环评要求建设单位在施工期采取以下措拖：

①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，建议在施工区车辆出口处，设置施工车辆清洗设施和一个20m3的沉淀池，冲洗废水经过沉淀处理后，上清液回用作为洗车水或道路洒水降尘。

②施工人员生活污水经厂区设置的简易旱厕收集后作有机肥用于周边农田施肥。

③做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。

④建设方对施工场地设置必要的挡渣设施，在厂区地势偏低的南面设置雨水收集池，收集雨季时的冲刷雨水，避免污染南面水塘，初期雨水应经雨水池沉淀后用于洒水抑尘或构筑物养护。

通过上述措施，施工期废水及雨水均可得到妥善处理，对周围环境影响较小。

4.3 噪声污染控制措施

①选用低噪声施工设备。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。

②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。

③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工。

④尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。

⑤施工运输车辆行驶时应控制速度行驶，减少鸣笛。

4.4 固体废物污染防治措施

①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。

②建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土，可做到土石方平衡。

③施工期生活垃圾由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。妥善处理，定期清运由环卫部门。

④施工过程中的建筑垃圾废弃的砖瓦碎石和渣土应尽量在施工场地域内用于回填或道路的铺设并及时压实；对于不能用于回收固体废物，应与有关部门联系，运往指定的地点堆放、处置，不能随意弃置堆放。根据永州市“蓝天保卫战”要求，不准渣土运输车辆违规上路、违规装载。渣土必须实行封闭运输，不得撒漏，不得带泥上路。
4.5 生态污染防治措施

①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施。建议对施工期表土开挖产生的土方设置临时表土堆放场，并采取相应的水土保持措施，在本项目施工后期用于项目区绿化用土，可做到土石方平衡。

②施工期生活垃圾由施工单位安排专人负责施工人员生活区日常生活垃圾的清扫工作，并配套必要的清扫工具。妥善处理，定期清运由环卫部门。

③施工过程中的建筑垃圾废弃的砖瓦碎石和渣土应尽量在施工场地域内用于回填或道路的铺设并及时压实；对于不能用于回收固体废物，应与有关部门联系，运往指定的地点堆放、处置，不能随意弃置堆放。

④提高工程施工效率，缩短施工时间，加强项目两边边坡生态护砌（特别是南面靠近水塘一侧，建议设置护坡）和绿化，减少裸地的暴露时间，减少裸露地表水流失，避免雨水冲刷，造成水土流失。

⑤生态恢复时，应尽量采用本地种类或常见绿化物种。

4.6 施工期对南面水塘的影响分析
项目南面邻近水塘，根据现场勘查，项目地势西北高东南低，施工时，如遇雨季，雨水随着现场地势走向冲刷地面，被污染的雨水顺势流至水塘中，污染水塘中水质。

采取措施：在项目南面靠近水塘一侧，设置护坡，并在南厂界设置一定高度的围堰，设置雨水收集沟将雨水收集至雨水收集池中，初期雨水应经雨水池沉淀后用于洒水抑尘或构筑物养护。



	运营期环境影响和保护措施
	4.5 大气环境影响分析

1、废气

本项目大气污染物主要为废旧汽车拆解过程中产生的废油液抽取废气，制冷剂抽取废气，切割、压实产生的粉尘，食堂油烟。

表4-1  项目废气产生及排放情况

产污环节

污染物种类

产生情况

防治措施

处理效率

是否为可行技术

排放情况

排放形式

排放标准

达标情况

废油液抽取废气
非甲烷总烃
0.0648t/a
拆解车间密闭，加强通风
/
是
0.0648t/a
无组织排放
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
达标

制冷剂抽取废气
非甲烷总烃
0.112t/a
/
是
0.112t/a
达标

切割废气

颗粒物

0.3t/a

拆解车间密闭，加强通风

/

是

0.3t/a

无组织排放

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

达标

压实粉尘

颗粒物

少量
/

是

少量
达标

食堂
油烟

5.094kg/a，2.83mg/m3
油烟净化器

60%

是

2.0376kg/a，1.132mg/m3
引至食堂楼顶排放

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
达标

（1）废油液抽取废气(G1)

各类废旧汽车中含有少量汽油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等废油液，在拆解预处理阶段需要进行抽取并分类存放。本项目使用真空抽油机回收废油液，但在抽取过程中，不可避免将会有少量废油液挥发至空气中，以无组织形式排放。

根据《抑制汽油挥发技术的进展》(2002年油气储运，作者浮东宝)，石油及其产品在储运过程中的蒸发损耗率高达0.4‰~0.8‰。本评价拆解过程中蒸发损耗率取0.8‰，项目拆解废旧汽车各类废油液产生量约为81t，则抽取过程中无组织排放的各类废油液(以非甲烷总烃计)总量约为0.0648t/a。

（2）制冷剂抽取废气(G2)

本项目在拆解预处理阶段需要对制冷剂进行回收，本项目使用制冷剂回收机回收，在回收过程中制冷剂先由液态转化为气态抽出，再压缩为液态储存于回收罐中，交由有资质的单位进行处理或处置。各类废旧汽车中含有制冷剂。我国于2010年1月1日起全面禁用氟利昂物质，因此报废汽车的制冷剂主要为R134a（四氟乙烷）。R134a是一种不含氯原子，对臭氧层不起破坏作用，具有良好安全性能的制冷剂。R134a是目前国际公认的CFC-12最佳的环保替代品。
根据业主提供资料，制冷剂回收机的回收效率为98%，其余挥发至空气中，以无组织形式排放。项目拆解废旧汽车废制冷剂产生量约为5.6t，因此，可计算得抽取过程中无组织排放的制冷剂(以非甲烷总烃计)总量为0.112t/a。

（3）切割废气(G3)

废旧汽车拆解过程中，五大总成、车身及油箱等切割主要采用剪切机剪切，少量采用气割机切割。

剪切过程将产生少量金属碎屑和扬尘。金属碎屑由于自身重量大，产生后直接落于剪切机周边地面，定期清扫，于拆解过程中产生的其他废物一同处理；拆解产生的颗粒物由于自身重量小，进入空气中，以无组织形式排放。类比同类汽车拆解企业，扬尘量约为0.03kg/辆，项目年拆解废旧汽车10000辆，则剪切过程产生的扬尘为0.3t/a。

气割是利用可燃气体与氧气混合燃烧的预热火焰，将金属加热至燃烧点并在氧气射流中剧烈燃烧而将金属分开的加工方法，由于乙炔在氧气的助燃下全部燃烧生产二氧化碳和水，故气割过程中基本无废气产生。

（4）压实粉尘

本项目完成车辆的部件拆解后，无需采用大型切割、破碎机械对车身支架进行破碎，仅用气割对车身几个结构位置进行切割，再使用钩机进行压实。由于报废机动车体积较大，压实过程主要为较大的金属碎屑、碎片，基本没有细小颗粒，且报废机动车堆场、报废机动车拆解车间地面全部硬化，不易起尘，因此压实过程仅有极少量细小颗粒物无组织排放到厂外，对环境影响很小。

（5）食堂油烟

项目建设员工食堂，设有一个基准灶头（为小型规模），安装1套油烟净化器装置，油烟净化效率为60%，风量为2000m3/h，就餐人数约为20人/d，年工作300天，每天工作约3h。根据类比调查，目前居民人均日食油量约30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%，则项目食堂耗油量为180kg/a，油烟产生量为5.094kg/a，产生浓度为2.83mg/m3，经油烟净化器处理后，排放浓度为1.132mg/m3，油烟排放量为2.0376kg/a。项目食堂油烟排放满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模排放标准。

（6）大气环境影响分析

由永州市公报统计数据及检测数据可知，项目区域环境质量现状良好，项目周边最近的敏感目标为东北面130m处的凡谷村，本项目产生的废气经过采取措施处理后，排放浓度可满足相关标准，因此，项目产生的废气经过采取措施处理后，对周围环境影响较小。

（7）废气治理措施的可行性分析 

在严格执行本项目采取措施的前提下，项目无组织排放的非甲烷总烃、粉尘于厂界处的排放浓度均可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织标准；车间内员工的健康亦可得到保障。项目运营期间产生的无组织废气不会对周边大气环境造成影响。因此，项目采取的废气治理措施可行。

（8）污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量核算表如下。

表 4-2    项目大气污染物无组织排放量核算表

序 号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量

标准名称

浓度限值 /(mg/m3 )

1

拆解车间

非甲烷总烃
拆解车间密闭，加强通风
《大气污染物综合排放标准》 (GB 16297- 1996)

4.0

0.1768t/a
颗粒物
1.0

0.3t/a
2
食堂
油烟
油烟净化器
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
2.0
2.0376kg/a
无组织排放总计

无组织排放合计

非甲烷总烃
0.1768t/a
颗粒物
0.3t/a
油烟
2.0376kg/a
表4-3  项目大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量

1

非甲烷总烃
0.1768t/a
2

颗粒物

0.3t/a
3
油烟
2.0376kg/a
（9）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019），本项目废气监测计划见下表。 

表4-4   废气污染物排放监测工作计划表

要素

测点位置

监测因子

监测频次

废气

项目厂界上风向、下风向
非甲烷总烃、颗粒物
每年一次
4.6 水环境影响分析

本项目采用干法处理废旧汽车，拆解过程中不进行进行清洗。项目产生的废水主要为员工生活污水、车间地面清洗废水及初期雨水。

表4-5  项目废水产生及排放情况

产污环节

废水量

污染物种类

产生情况

防治措施

处理效率

是否为可行技术

排放情况

排放去向

排放规律

生活污水
765m3/a

COD

300mg/L，0.23t/a
化粪池（2个，其中1个容积为20m3，另1个容积为10m3）
33.3%

是
200mg/L，0.153t/a
生活污水经化粪池处理后，贮存在化粪池内，非雨季时，用于周边山林地灌溉

8:00—18:00
BOD5
180mg/L，0.138t/a
44.4%

100mg/L，0.0765t/a
SS

200mg/L，0.153t/a
50%

100mg/L，0.0765t/a
NH3-N

30mg/L，0.023t/a
16.7%

25mg/L，0.019t/a
石油类
30mg/L，0.023t/a
16.7%

25mg/L，0.019t/a
地面清洗废水
217.728m3/a
COD
422mg/L，0.0566t/a
油水分离+沉淀处理
30%
是
295.4mg/L，0.0643t/a
车间地面清洗水经厂内设置的污水沟收集至沉淀池，经油水分离+沉淀处理后储存在沉淀池内，定期（半个月一次）采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理；

8:00—18:00
SS
62mg/L，0.1524t/a
80%

12.4mg/L，0.0027t/a
石油类

255mg/L，0.0109t/a
90%

25.5mg/L，0.00555t/a
初期雨水
25.15m3/次，628.75m3/a
SS
200mg/L，0.12575t/a
油水分离器+雨水池
80%

是
40mg/L，0.02515t/a
厂区地面初期雨水经厂内设置的雨水沟收集至初期雨水池，经油水分离+沉淀处理后储存在初期雨水池内，定期（根据雨季时间调整）采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理
雨季时

石油类

10mg/L，0.00629t/a
90%

1mg/L，0.00063t/a
（1）项目水平衡分析

项目水平衡见水平衡图4-3。
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图4-3  项目水平衡图  单位：m3/a

（2）生活用水

项目用水量参照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020），本项目员工均在厂区食宿，用水量取150L/人·d，项目生活用水量为3m3/d，900m3/a（年工作300天），排水量以用水量的85%计，为765m3/a。生活污水的主要污染物CODCr、BOD5、SS、NH3-N，产生浓度分别为300mg/L、180mg/L、200mg/L、30mg/L。

项目生活污水经化粪池（项目厂区设置2个化粪池，西北面设置一个化粪池，为生活区使用，容积为20m3，东面设置一个化粪池，为办公区使用，容积为10m3）处理后，贮存在化粪池内，非雨季时，用于周边山林地灌溉，雨季时禁止灌溉。项目生活污水产生量为765m3/a（2.55m3/d），项目设置的化粪池总容积为30m3，可容纳11-12天的生活污水，能满足项目生活污水的贮存要求。项目北面、西面均为山林地，面积广阔（20000m2以上），可消纳本项目的生活污水。
（3）车间地面清洗废水

根据《建筑给排水设计规范》(GB50015-2019)规定，地面清洗废水2～3L/m2·次，本项目取2L/m2·次，每周拖洗一次，传统汽车拆解车间面积为1680 m2，新能源汽车拆解车间面积为560 m2，则车间地面清洗水用量为4.48m3/次，241.92m3/a，排水率90%计，则排水量为217.728m3/a。

类比同类报废汽车回收拆解企业废水水质，废水中的主要污染物为COD、SS、石油类，根据：《再生资源与循环经济》(2012年第08期，作者：陈清后，余海军，李长东）之《浅析报废汽车拆解厂废水循环处理技术的应用现状》的研究，报废汽车拆解厂的废水水质范围约：COD：283~562mg/L，SS：50~73mgL，石油类：130~380mgL。项目车间地面清洗废水水质取其中间值进行核算，产生浓度分别为422mg/L、62mg/L、255mg/L。

车间地面清洗水经厂内设置的污水沟收集至沉淀池，经油水分离+沉淀处理后储存在沉淀池内，定期（半个月一次）采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理。项目车间地面清洗废水量为217.728m3/a（0.72576m3/d），项目设置沉淀池容积为15m3，可容纳20-21天的车间地面清洗废水，能满足项目车间地面清洗废水的贮存要求。
（4）初期雨水
项目厂区内楼房及道路边设置集水明沟，屋顶初期雨水、厂区地面初期雨水分开进行收集。建筑物屋顶（建筑物占地面积为6700m2）初期雨水经设置的专用雨水管收集后排入周边沟渠或南面水塘，不收集至初期雨水池中。

本次拆解项目占地面积约10000m2，其中建筑物占地面积为6700m2{传统汽车拆解车间建筑物占地面积1680m2、新能源汽车拆解车间建筑物占地面积560m2、报废机动车临时存储场地建筑物占地面积3300m2、产品储存区及一般工业固废储存区建筑物占地面积420m2、危废暂存区建筑物占地面积105m2、办公区建筑物占地面积300m2（建筑面积600m2，2层）、生活区建筑物占地面积300m2（建筑面积600m2，2层）、门卫室建筑面积35m2}，未建有建筑物的厂区地面占地面积为3300m2，厂区地面均进行了水泥硬化且四周设置了截排水沟及雨水沟。

在大气降雨过程中，雨水会对项目所在地未建有建筑物的厂区地表进行冲刷，从而产生含SS、石油类的地表污水径流。由于本项目位于湖南省永州市东安县境内，年降雨次数约为25次，故雨水汇水量计算参照湖南地区计算，计算过程及公式如下：

Q=ψ·q·F

式中：Q——雨水流量，L/s；

      ψ——径流系数，项目区域为干砌砖石和碎石路面，故取值0.4；

       q——设计暴雨强度，L/s·hm2；

      F——汇水面积，hm2（取0.33hm2）

降雨强度采用湖南大学数理统计法编制的公式计算：

q=892(1+0.67lgP)/t0.57
式中：P——设计降雨重现期1a，

      t——降雨历时（取15min）

则暴雨强度为q=190.54L/s·hm2。
按照公式，可以估算出项目的初期雨水流量约为25.15m3/次，628.75m3/a。初期雨水主要污染物为SS、石油类，根据类比同类汽车拆解企业，污染物浓度分别为SS200mg/L，石油类10mg/L。

项目根据厂区地势高低走向在厂区南面（厂区最低洼处）设置一个初期雨水收集池（容积为30m3），项目厂区地面设有雨水收集沟，厂区地面初期雨水经厂内设置的雨水沟收集至初期雨水池（30m3），经油水分离+沉淀处理后储存在初期雨水池内，定期（根据雨季时间调整）采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理。项目初期雨水流量约为25.15m3/次，项目设置初期雨水池容积为30m3，能满足雨季时初期雨水的贮存要求。

（5）项目废水处理措施可行性分析

油水分离器对于比重接近于水的微小悬浮物和油类的去除，气浮分离技术是最有效的方法。气浮法就是通过溶气系统产生的溶气水或微气泡发生装置，经过快速减压释放在水中产生大量微细气泡。若干气泡粘附在水中原水（或者絮凝好的污水）悬浮物或油类表面上，形成整体密度小于1的悬浮物，通过浮力使其上升至水面而使固液分离（同时可以降低油类物质、BOD、COD、色度等）的一种净水法。

为确保本项目废水不对周边环境造成影响，本环评特别要求：要求在项目建设厂界四周修建废水截流沟，并对截流沟做好防渗防漏措施，同时项目设应急池（容积为60m3），确保废水不外流，对周边水体造成污染，防止水环境风险事故的发生。

（6）项目废水采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理的可行性分析

①接收水质

本项目需转运至东安县井头圩镇污水处理厂处理的废水主要为车间地面清洗水、地面初期雨水，主要污染物为COD、SS、石油类等，无重金属等有毒有害物质。本项目地面清洗废水、地面初期雨水经油水分离器+沉淀处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，水质亦能满足东安县井头圩镇污水处理厂纳污水质要求，即项目废水能满足东安县井头圩镇污水处理厂进水水质要求。

②转运距离因素 

本项目位于永州市东安县井头圩镇八字门村8组(东安县宏旺锌锰厂)，经实地调查，距东安县井头圩镇污水处理厂直线距离约930m，转运路径为本项目——沿S242往南540m——进入东安县井头圩镇污水处理厂入场道路420m——东安县井头圩镇污水处理厂，故此，本项目废水转运至东安县井头圩镇污水处理厂进行深度处理可行。

③污水进入污水处理厂可行性分析
东安县井头圩镇污水处理厂建设地点位于井头圩镇八字门村，总投资为4639.39万元，近期处理规模为400m3/d，管网长度9.122Km（含两座污水提升泵站），污水处理工艺：“格栅+调节池+一体化设备+消毒”，尾水排放达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。
本项目车间地面清洗水排水量为217.728m3/a（0.72576m3/d），地面初期雨水收集量为628.75m3/a（25.15m3/次），东安县井头圩镇污水处理厂处理规模为400m3/d，故东安县井头圩镇污水处理厂有足够的剩余能力接纳本项目 增加的废水。 因此，本项目污水纳入下河线污水处理厂可行。
4.7 声环境影响分析

（1）噪声影响分析

项目运营期噪声主要来自剪切机、切割机、金属打包机等设备作业噪声、安全气囊引爆噪声等，噪声源强在65~85（dB）之间。车间拆解区为钢架结构，通过采取基础减振、建筑隔声等措施。各噪声源强级距厂界距离见下表4-6。
表4-6   项目主要设备运行噪声参数一览表   单位：dB（A）

序号

区域

设备名称

数量

空间相对位置 （m）

噪声源（多台叠加）/dB(A)

治理措施

距室内边界最近距离 （m）

室内边界声级/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 /dB(A)

建筑物外边界噪声/dB(A)

X

Y

Z

1

车间内

制冷剂回收机
2台
55
28
1.5
68
墙体隔声
28
40.36 
一班制，8h
20

20.36
2

车间内

真空抽油机
1台
58
37
1.5
65
墙体隔声
28
40.36 
20

20.36
3

车间内

安全气囊引爆机
1台
58
40
1.5
85
墙体隔声
28
60.36 
20
40.36
4

车间内

大力剪
1台
56
25
1.0
85
墙体隔声
25
62.96 
20
42.96
5

车间内

切割机
1台
57
32
1.5
85
隔声、减震
25
62.96 
20
42.96
6
车间内

放油机
1台
56
55
1.5

65
墙体隔声
32
39.20 
20
19.20
7
车间内

打包压块机
1台
56
80
1.5

80
隔声、减震

45
51.34 

20
31.34
8
车间内

接油机
1台
58
60
1.5

65
墙体隔声
31
39.76 

20
19.76
说明：1、声源源强均考虑设备台数叠加； 

2、空间相对坐标以厂房西南角为原点； 

3、室内声源衰减为简化过程，将其视为半自由空间，即衰减量△L=L1-10lgr-8； 

4、本项目厂房外墙隔声按20dB(A)计算。

（2）预测模式选择                                                    

根据《环境影响评价的技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)的技术要求，本次评价采用导则上推荐模式。

①声级计算 

建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式：
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式中： 

Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； 

LAi — i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； 

T — 预测计算的时间段，s； 

ti — i 声源在T时段内的运行时间，s。 

②预测点的预测等效声级（Leq）计算公式
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式中： Leq ——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

 Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

（3）噪声预测结果

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021) 的技术要求，新建项目以工程噪声贡献值作为预测值，改扩建项目以工程噪声贡献值与背景值叠加后的后的声级为预测值，本项目为新建项目，即贡献值为预测值。预测结果见表4-7。

表4-7 项目运行期设备噪声至厂界的贡献值统计表（dB(A)）

编号

噪声源

各设备至厂界最大噪声/dB(A)

1

制冷剂回收机
20.36
2

真空抽油机
20.36
3

安全气囊引爆机
40.36
4

大力剪
42.96
5

切割机
42.96
6

放油机
19.20
7
打包压块机
31.34
8
接油机
19.76
噪声叠加情况

47.17
（GB12348-2008）中2类标准

昼间
60
夜间
50
达标情况

达标

预测结果显示，项目在设备全部开启的情况下，采取基础减震、墙体隔声、距离衰减等措施后，本项目昼间厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求【昼间dB（A）：60】。

为确保项目产生的噪声做到达标排放，本环评提出以下噪声防治要求：

①选用性能良好的低噪声设备。

②合理布置设备安装位置，将噪声较大的设备置于车间中间位置，延长噪声衰减距离，以降低设备噪声对厂界的影响。

③对生产设备做好防震、减震措施，设备安装时加装防震垫片。

④生产车间配备完好的门窗。

⑤加强设备的日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声产生。

（4）噪声对敏感点的影响分析

距离项目最近的敏感点为东北侧130m的凡谷村，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。因此，本项目运营时，对周围环境影响较小。

（5）噪声治理措施的可行性分析 

根据噪声影响预测结果，本项目借鉴同行业其它企业“以消声隔声减震为主，吸声为辅”的降噪成功经验，采取的消声、隔声、减震和加强厂区绿化等降噪措施是可以实现的；通过采用以上措施，生产设备及相关设备噪声经过有效降噪再经过空间距离自然衰减后，其厂界噪声可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准。因此，噪声污染防治措施是可行的。

（6）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023），本项目噪声监测计划见下表。

表4-8   噪声监测工作计划表

要素

监测点位置

监测因子

监测频次

噪声

厂界东、南、西、北四周

LAeq

每季度一次，每次各点昼间监测一次

4.8 固体废弃物

项目运营期产生的固体废物有员工产生的生活垃圾、生产过程中的各类固体废物及环保设施产生的固体废物。

1、生活垃圾

本项目共有员工人数20人，人均生活垃圾产生量以1kg/人•d 计，则日均生活垃圾产生量为20kg/d，6t/a，收集后交由当地环卫部门处理。

2、生产固废

（1）废蓄电池(S1)

项目废旧汽车中的废蓄电池属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的HW31类别，其废物代码为900-052-31，具有毒性。同时，废蓄电池也属于《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2007)中规定的危险废物，产生量为221t/a，贮存在危险废物间，定期交由有资质单位处置。

（2）废安全气囊(S2) 

项目废旧汽车中的废安全气囊拆除后，需由安全气囊引爆机进行引爆(应取得相关资质)。不属于危险废物，产生量为9t/a，贮存在专门的贮存区域，定期交由专业公司处置。

（3）各类废油液(S3) 

项目废旧汽车拆解过程中抽取的各类废油液属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的HW08类别，其废物代码有900-199-08、900-214-08、900-218-08、900-219-08，具有毒性、易燃性。同时，各类废油液也属于《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2022)中规定的危险废物。在抽取过程中项目各类废油液产量为81t/a，贮存在危险废物间，定期交由有资质单位处置。

（4）废制冷剂(S4)

项目废旧汽车拆解过程中抽取的制冷剂属于《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2022)中规定的危险废物。在抽取过程中项目废制冷剂产量为5.6t/a，贮存在危险废物间，定期交由有资质单位处置。

（5）废电容器(S5) 

项目废旧汽车中的废电容器（含有多氯联苯）属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的HW10类别，其废物代码为900-008-10，具有毒性。同时，废电容器也属于《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2022)中规定的危险废物，产生量为118t/a，贮存在危险废物间，定期交由有资质单位处置。
（6）废尾气净化催化剂（S6） 

项目废旧汽车尾气净化装置中的废尾气净化催化剂属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的 HW50 类别，其废物代码为900-049-50，具有毒性。同时，废尾气净化催化剂也属于《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2022)中规定的危险废物，产生量为181t/a，贮存在危险废物间，定期交由有资质单位处置。
（7）废机油滤清器（S7） 

项目报废汽车中的废机油滤清器属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的 HW08类别，其废物代码为900-249-08，具有毒性、易燃性，产生量为2t/a，贮存在危险废物间，定期交由有资质单位处置。
（8）废电子电器部件（S8） 

项目废旧汽车中的废电子电器部件属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的 HW49 类别，其废物代码为900-045-49，具有毒性，产生量为5.8t/a，贮存在危险废物间，定期交由有资质单位处置。

（9）含有毒有害物质的部件（S9） 

项目报废汽车中的含有毒有害物质的部件(含汞开关等)属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的 HW29类别，其废物代码为900-024-29，具有毒性，产生量为1.2t/a，贮存在危险废物间，定期交由有资质单位处置。
（10）新能源车废锂电池

废旧锂电池未列入《国家危险废物名录》，产生量为290t/a，按要求贮存在专门的贮存区域，定期交由专业公司处置。

（11）陶瓷（S10） 

在拆解过程中存在部分陶瓷类固废（陶瓷主要产生于活塞、气缸套、配气机构、传感器、减震器等）。产生量为382.4t/a。

（12）泡沫（S11） 

在拆解过程中存在部分泡沫类固废（泡沫产生于车身和车骨架的夹层材料）。产生量为32.4t/a。

（13）装饰材料（12）
在拆解过程中存在部分装饰材料固废（装饰材料产生于座椅汽车内饰的布料、皮料等）。产生量为286.8t/a。

（14）其他废物（13）
在拆解过程中不可避免的会存在部分其他固废（金属碎屑、碎玻璃等）。产生量为254.4t/a。

（15）含有油污的手套和抹布

人工拆解过程中将产生沾上油污的手套和抹布，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录(2021年版)》附录，属于HW49类别，其废物代码为 900-041-49，贮存在危险废物间，定期交由有资质单位处置。
3、环保设施产生的固体废物

（1）油水分离器隔离出来的油脂
项目车间地面清洗废水、初期雨水经油水分离器进行油水分离后再经沉淀池沉淀处理，分离出的油脂产生量约为0.02t/a，污水处理过程中沉淀池产生的污泥约为0.4t/a，属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的 HW08类别，交由有资质单位处置。
（2）沉淀池污泥
项目车间地面清洗废水、初期雨水经油水分离器进行油水分离后再经沉淀池沉淀处理，污水处理过程中沉淀池产生的污泥约为0.4t/a，属于《国家危险废物名录(2021年版)》中的 HW08类别，交由有资质单位处置。

4、项目固废利用处置情况
表4-9  项目固体废物利用处置方式一览表

废物种类

名称

来源

产量

（t/a）

危险废物

处置、利用方式

环境管理要求

《国家危险废物名录(2021年版)》

其他文件

危废类别

危废代码

危险特性

生活垃圾

生活垃圾

员工工作期间产生的废纸等

6

/

/

/

/

交环卫部门清运

按要求收集至垃圾桶内
一般工业固废

陶瓷
主要产生于活塞、气缸套、配气机构、传感器、减震器等
382.4
/
/
/
/
交专业公司处理
按要求存放在一般固废间，做好台账管理记录
泡沫
主要产生于车身和车骨架的夹层材料
32.4
/
/
/
/
装饰材料
主要产生于座椅汽车内饰的布料、皮料等
286.8
/
/
/
/
其他废物

金属碎屑、碎玻璃等其他废物
254.4
/
/
/
/
新能源车废锂电池
锂电池
310
/
/
/
/
交专业公司处理

按危险废物管理，贮存在专门的贮存区，建立规范的台账记录，要求有纸质和电子台账，并保留五年
废安全气囊
在厂区内引爆，引爆后的安全气囊中含硅酸钠、硅酸钾
9
/
/
/
/
交专业公司处理

危险 废物

含油手套和抹布

员工工作期间使用的手套和抹布

0.05
HW49
900-041-49

/

/

分类集中收集在危险废物临时存放区（废电池、废油液、废制冷剂均使用专用密封容器收集，各类危废分区存放），交由有资质的单位处理

危废暂存间按要求进行防渗处理，废机油储存区设置导流沟、围堰等。

危废间设置专门的管理人员并建立规范的台账记录，要求有纸质和电子台账，并保留五年
废蓄电池

含有铅、稀硫酸，但蓄电池仅进行拆除，不进行拆解

221
HW31

900-052-31

T

《报废机动车拆解环境保护技术规范》中规定的危险废物

各类废油液

汽油、柴油、机油、润滑剂、液压油、制动液、防冻剂等

81
HW08

900-199-08、

900-214-08、

900-218-08、

900-219-08

T,I

废制冷剂

主要有R134a等

5.6
/

/

/

废电容器

主要产生于汽车电瓶处，含有多氯联苯

118
HW10

900-008-10

T

废尾气净化催化剂

产生于排气管，含尾气净化催化剂

181
HW50

900-049-50

T

废机油滤清器

含有机油、灰尘、金属颗粒、碳沉淀物和煤烟颗粒

2
HW08

900-249-08

T,I

/

废电子电器部件

仪表盘、音响、车载电台、电子导航设备、电动机和发电机、电线电缆以及其他电子电器

5.8
HW49

900-045-49

T

/

含有毒有害物质的部件
含汞开关等
1.2
HW29
900-024-29
T
/
油脂

油水分离出的油脂

0.02
HW08

900-210-08

T,I
浮油

污泥

污水处理过程中产生的污泥

0.4
HW08

900-210-08

T,I

污泥

5、固体废物处置措施 

本项目产生的固体废物种类繁多，处理的原则是分类收集，可回用部分由有相应资质的回收单位加工回收。本项目固废可分为生活垃圾、一般工业固废及危险废物。项目一般固废临时存放区应严格执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》(GB18599-2020)的有关规定；项目危险废物临时存放区应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的有关规定，危险废物的收集、贮存、运输全过程应严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)的有关规定。 废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应严格执行《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》(HJ519-2009)。动力蓄电池的贮存应按照《废蓄电池回收管理规范》（WB-T1061-2016）中的贮存要求执行。

危废暂存区为独立的区域，要求每个区域之间设置挡墙间隔。危险废物临时存放区地面必须进行水泥硬化处理，并做好防渗、防漏措施，四周设置导流沟。对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276—2022）及《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)附录A设置标志，标明有害物质的种类。危废从产生单元转运至危废暂存区后，应对转运沿线进行检查和清理，确保无危废遗失在转运路线上。建设单位应建立固废特别是危废管理，设置专门的管理人员并建立规范的台账记录，详细登记各固废产生量、储存量及处置去向，要求有纸质和电子台账，并保留五年。
项目各类固体废物处置措施及详细要求见表4-10。
表4-10  项目各类固废处置措施及要求

废物种类

名称

处置措施

临时贮存场设计要求

运输要求

生活垃圾

生活垃圾

分类临时贮存于厂区内垃圾桶，委托环卫部门每日清运

生活垃圾应做到分类收集

密闭运输

一般工业固废

陶瓷、泡沫、装饰材料、其他废物
分类临时贮存于一般固废存放区，交给专业单位处置
①设计储量应≥100t；

②一般固废存放区应满足防风、防雨、防晒要求；

③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，并符合一般防渗区要求。

密闭运输

废安全气囊
分类临时贮存于危险废物存放区（C 区），定期交由专业单位处置
①设计储量应≥4.5t

②危险废物存放区应满足防风、防雨、防晒要求；

③地面与裙脚要用兼坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，并符合重点防渗区要求；

④设施内要有安全照明设施和观察窗口。
①由持有相应危废经营许可证的单位组织实施、由获得危险货物运输资质的单位承担运输。

②公路运输执行：《道路危险货物运输管理规定》（交通部令[2005年]第9号）、JT617、JT618；铁路运输执行：《铁路危险货物运输管理规则》（铁运[2006]79 号）；水路运输执行：《水路危险货物运输规则》（交通部令[1996年]第10号）。

③危险废物包装上按照GB18597附录A 设置标志；运输车辆按GB13392设置车辆标志；铁路和水路运输应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。

废锂电池
分类临时贮存于危险废物存放区（A 区），定期交由专业单位处置
①设计储量应≥80t；

②危险废物存放区应满足防风、防雨、防晒要求；

③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，并符合重点防渗区要求；

④必须有泄漏液体收集装置；

⑤设施内要有安全照明设施和观察窗口；

⑥必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

⑦应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；

⑧衬里放在一个基础或底座上，要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料应与堆放危险废物相容。

危险废物

废蓄电池

分类临时贮存于危险废物存放区（A 区），每个月由有相应资质的有资质的单位，统一进行安全处置
废尾气净化催化剂

分类临时贮存于危险废物存放区（B 区），每个月由有相应资质的有资质的单位，统一进行安全处置

①设计储量应≥60t

②危险废物存放区应满足防风、防雨、防晒要求；

③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，并符合重点防渗区要求；

④设施内要有安全照明设施和观察窗口。

含有毒有害物质的部件
废制冷剂
废电子电器部件

废机油滤清器
分类临时贮存于危险废物存放区（D 区），每个月由有相应资质的有资质的单位，统一进行安全处置
①设计储量应≥25t

②危险废物存放区应满足防风、防雨、防晒要求；

③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，并符合重点防渗区要求；

④必须有泄漏液体收集装置；

⑤设施内要有安全照明设施和观察窗口；

⑥应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。

各类废油液
含有油污的手套和抹布
污泥
废电容器

分类临时贮存于危险废物存放区（E 区），每个月由有相应资质的有资质的单位，统一进行安全处置
①设计储量应≥50t

②危险废物存放区应满足防风、防雨、防晒要求；

③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，并符合重点防渗区要求；

④设施内要有安全照明设施和观察窗口。

⑤必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；

⑥衬里放在一个基础或底座上，要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围，衬里材料应与堆放危险废物相容。

6、固体废物治理措施的可行性分析

（1）项目各类生活垃圾由当地环卫部门统一处置，可有效地避免固体废物二次污染。

（2）项目一般工业固废委托当地环卫部门统一处置，且一般固废临时存放区按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18597-2020)的要求进行设计、 建造和管理，可妥善收集暂存。

（3）项目危险废物临时存放区共分为A、B、C、D、E五个区域，按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行设计、建造和管理。且建设单位应严格按《危险废物转移联单管理方法》进行危险废物转运货外销，各类危险废物能得到妥善处置。

综上所述，通过采取上述的各项治理和储存措施后，产生的各类固废均能得到妥善处置，避免了项目运营期一般工业固废、危废和生活垃圾对周围环境的影响，因此措施是可行的。

4.9 地下水环境分析
本项目对地下水的影响主要是由于废水收集管网破损及污水处理设施防渗层破损泄露等情况下废水通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

1、地下水污染防治措施

（1）源头控制措施 

本项目有可能造成地下水污染的物质主要包括石油类、废蓄电池破损泄漏的酸液及电解液中的重金属等。针对上述污染物的产生环节，提出以下源头控制措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度：

① 废旧汽车进厂时，应立即检查车辆是否出现漏油、蓄电池破损的情况。如发现以上情况应立即进行回收处理。

② 废旧汽车内残留的各类废油液采用专用的收集装置、并用专用的容器分类盛装，收集到危废暂存区D区存放。

③ 将能源耗尽和破损的废蓄电池分别装入不同的耐腐蚀容器，密闭存放到危废暂存区A区。

④ 项目对污水处理设施、初期雨水收集池、事故应急池、初期雨水排水沟等进行防渗处理并经常检查渗漏情况，防止废水未被收集处理而四处漫流、进而进入土壤和地下水的情况发生。

（2）分区防治措施

结合项目污染特征因子及其污染控制难易程度、项目场地天然包气带特征及其防污特性，对本项目场地提出地下水防渗分区要求，分区防渗措施详见表4-11。

表4-11  项目防渗分区及要求

项目建筑

防渗分区

防渗技术要求

拆解车间

重点防渗区

土工防渗膜 Mb≥6.0mm，K≤1×10-7cm/s

土工防渗膜+混凝土硬化（C30）[image: image17.png]



危险废物存放区（储存间）

初期雨水池、沉淀池、事故应急池

未拆解汽车暂存区

一般防渗区

土工防渗膜 Mb≥2.0mm，K≤1×10-7cm/s

土工防渗膜+混凝土硬化（C30）
一般固废存放区（储存间）

初期雨水排水沟

除上述建筑外的所有区域（除厂区绿化用地外）

简单防渗区

一般地面硬化：混凝土硬化（C30）
根据建设单位对永州市区域内已进行验收并运行的汽车拆解项目场地的走访调查，其防渗措施为表4-11中所列，可达到相关要求，对地下水环境影响较小，为可行防渗措施。
综上所述，本项目建成后对各区做好防渗处理，在正常的防渗条件下，本项目的建设对地下水可能产生的影响较小。本次环评建议建设单位在建设时设置对照水井。
（3）地下水污染防治措施的可行性分析

本项目不会直接向地下水排放污水，因此只要建设单位按照本环评要求做好分区防渗和地面硬底化处理，并加强日常的监测与管理，可以预防发生渗漏事故而造成的地下水污染。而上述措施也是防止污染物进入地下水环境的常用而且行之有效的措施， 因此本项目地下水防治措施是可行的。

4.10土壤环境分析

对照《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A表A.1，本项目为单纯切割、分装项目，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。本次环评对其进行简单分析。
本项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种： 

（1）大气污染型：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层， 其主要污染物是大气中的颗粒物等，它们降落到地表可破坏土壤肥力与生态系统的平衡；各种挥发性有机物（本项目主要为非甲烷总烃）等降落地面，会造成土壤的多种污染。 

（2）水污染型：本项目地面清洗废水、生活污水、初期雨水未做好防渗或事故状态下未经处理直接排放，或发生泄漏，致使土壤受到无机盐和有机物的污染。 

（3）固体废物污染型：本项目产生的各类危险废物在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。 

本项目厂区采取了按要求相应的防渗措施（见表4-11），基本不会造成垂直入渗的污染情况，因此本项目正常运营过程中对土壤环境的影响途径主要为水污染型、固体废物污染型。本项目大气污染物主要为颗粒物和有机废气，经采取相应的收集处理措施后，废气污染物的排放量得到了大幅削减，排放浓度和排放量均较小；项目初期雨水经预油水分离+沉淀处理；车间地面清洗水经油水分离+沉淀处理；生活污水经化粪池处理；危废暂存间进行地面硬化，防渗漏处理，厂内运输道路进行水泥硬化，因此，本项目建成后，对区域土壤环境质量的影响较小。 

4.11环境风险分析

环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，并结合本项目实际情况，对本项目可能发生的事故进行风险识别，同时针对最大可信风险事故对环境造成的影响进行分析及评价，对此提出事故应急处理计划和应急预案，以减少或控制本项目事故发生频率，减少事故风险对环境的危害。

1、环境风险调查

（1）风险源调查
本项目生产及贮存过程所涉及的物质列入《危险化学品目录》（2021 版）的有汽油、柴油、制冷剂（R134a）等。另外，汽车拆卸下来的蓄电池内含有稀硫酸，本项目不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的蓄电池才有可能出现硫酸泄漏的情况。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)及其附录B，结合表4-12的物质特性，本项目涉及可燃、易燃危险性物质、爆炸危险性物质和一般有毒危险性物质，主要物质风险源为汽油、柴油等油类物质、铅酸蓄电池硫酸。

（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)，长期或临时生产、 加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元均为重大危险源。根据《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)，单元内存在危险化学品的数量等于或超过GB18218-2009中表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。

单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）当单元内存在的危险物质为单一品种时，其数量等于或超过标准中规定的临界量，即定为重大危险源。

（2）当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足即定为重大危险源。
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本项目可作为一个功能单元进行识别，应辨识的危险化学品包括汽油、柴油等油类物质、铅酸蓄电池硫酸。重大危险源辨识分析结果见表4-12。

表 4-12  危险物品贮存量一览表

危险化学品名称

类别

临界量（t）

本项目

储存位置

年产生量（t）
厂区最大存储量（t）
qn/Qn

汽油等油类物质
第八部分 其他类物质及污染物
2500

危废D区

81
7
0.0028
铅酸蓄电池硫酸
第三部分 有毒液态物质
10
危废A区
48.62
4.8
0.48
合计 Q

0.4828
蓄电池中稀硫酸量按22%计算。
由上表的分析结果可知，本项目危险物质Q值小于1，项目环境风险潜势为Ⅰ。对项目环境风险评价做简单分析。

2、环境风险识别

环境风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。

A、生产设施风险识别范围包括厂区内部的主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施。

B、物质风险识别范围包括所使用的主要原辅材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。

C、风险类型包括危险物质泄，以及火灾、爆炸等引发的次生/伴生污染物排放。

本次评价不考虑自然灾害如地震、洪水、台风等引起的事故风险。

（1）风险物质识别
根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)及其附录B，结合表4-12的物质特性，本项目涉及可燃、易燃危险性物质、爆炸危险性物质和一般有毒危险性物质，主要物质风险源为汽油、柴油等油类物质、铅酸蓄电池硫酸。以上危险物质的主要理化性质及危险危害特性见表4-13。

表4-13   风险物质危险性识别
序号

名称

理化性质

燃爆危险性

毒性危害

1

汽油
具有挥发性和易燃性
爆炸危险组别为T31/IA.其闪点为-50℃，爆炸下限为1%，爆炸上限为7.6%，其蒸汽与空气混合成为炸性混合物，遇明火、高热、氧化剂时极易引起燃烧爆炸。
易于从呼吸道或溶解皮脂从皮肤侵入人体，引起急性和慢性中毒，当空气中汽油烟气

浓度达到30-40mg/L时，人呼吸半小时后，即导致生命危险。
2

柴油

稍有粘性的棕色液体，复杂烃类（碳原子数约10～22）混合物。熔点（℃）：-18，沸点（℃）：282～338，闪点（℃）：38，引燃温度（℃）：257

本品易燃，具刺激性。遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。

爆炸上限%(V/V)：无资料

爆炸下限%(V/V)：无资料

非有毒物质。

3

液压油

淡黄色液体，相对密度为0.871，闪点为224℃，引燃温度220~500℃

无爆炸危险性，可燃。

极低毒性。

4

润滑油

淡黄色粘稠液体，相对密度0.85

可燃液体，闪点为120~340℃火灾危险为丙B类，遇明火、高热可燃。

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者， 暴露

部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢

性油脂性肺炎。

5

机油

油体液状，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，不溶于水。闪点为76℃，引燃温度248℃

遇明火、高热可燃。

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者， 暴露

部位可发生油性痤疮和接触型皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症状及慢

性油脂性肺炎。

6

变速箱油

淡黄色液体

可燃。

极低毒性。

7

制动液

淡黄色液体，沸点130℃以上，凝固点低，低温流动性好

可燃。

极低毒性。

8

硫酸
纯品为无色透明油状液体，无臭；相对密度1.83
遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物和可燃物接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸

水性。
2类有毒物质、不是易燃物质、爆炸性物质。
（2）生产设施风险识别

生产设施风险识别主要包括生产装置、贮运系统、公用工程系统、环保工程设施及辅助生产设施等风险识别。本项目主要的生产设施风险为贮存系统和环保系统。

A、生产过程

①拆解车间地面有拆解过程滴漏的少量机油，报废的机动车、发动机等金属表面沾有少量的机油，遇火源可能发生火灾；拆解车间中塑料、橡胶的临时堆放点存在火灾风险。

②拆解中可能遇到破损的蓄电池，蓄电池破损后可能发生废酸和重金属的滴漏在车间地面的情况，可能发生污染物渗入地下、污染土壤和地下水的情况。

B、贮存系统

项目贮存系统主要为报废汽车堆放区、产品库房及废物暂存库房等。

①装有废油液的容器属于易燃易爆物质，若容器发生破裂导致废油液的泄漏，遇到火源则发生火灾、爆炸事故，或遭受雷击也可能诱发火灾、爆炸事故。

②废蓄电池中的含有废酸为有毒腐蚀性物质、重金属，若存放的容器发生泄漏，可能引发中毒事故、污染地下水。

③各类废油液、制冷剂受热后，因温度升高会发生体积膨胀，若容器灌装过满，会导致容器的损坏，可能引起渗漏和外溢。另一方面，由于温度降低，体积收缩，容器内有可能出现负压，也会使容器变形损坏。

根据贮存物品（物质）危险特性，本次筛选出危废暂存间为主要危险源，环境风险为危废无序流失。

C、工程环保设施

项目工程环保设施主要有废气处理设施、废水处理设施、噪声及固废治理设施。

本项目废水处理环保设施为油水分离器、沉淀池、初期雨水池等。因此本次评价筛选出主要危险源为油水分离器、沉淀池、初期雨水池。环境风险为废水非正常排放等事故，导致废水未经处理直接外排至周边水体，造成周边水体污染。
3、环境风险影响分析
A、源项分析
（1）运输风险事故 

项目生产过程会产生汽油、机油等各类废油液、废蓄电池、废电容器等有毒、有害物质，危废拟每个月向有相应资质的有资质的单位转运一次。运输上述风险物质的车辆在运输过程中可能发生翻车、泄漏等意外事故，导致此类事故发生的事故树见图4-4。参考国内外同类事故调查资料统计结果，此类事故的发生概率虽然很小，但由于本项目风险物质的性质，一旦发生此类事故，可能会引发火灾甚至爆炸事故，导致严重后果，故必须高度关注。
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图4-4  运输风险事故树

（2）储存风险事故 

危险物质储存期间，由于设备缺陷、储罐容器破损或误操作可能导致有毒有害物质泄漏的事故。经验表明：定期对设备检查维护、认真管理和提高操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

汽油等油类物质采用专用容器罐装、收集储存在危废D区，一旦发生泄漏，可能引发火灾甚至爆炸事故。如果没有任何防范措施，消防废水将外泄，造成周边水体水质污染等火灾产生的次生/伴生污染。

（3）蓄电池泄漏事故 

废机动车拆解下的蓄电池内含有稀硫酸，在拆解过程中，可能会发生蓄电池中的硫酸泄漏。按本项目的拆解工艺，蓄电池仅从车身上拆卸下来，并不对蓄电池本身进行拆解，当遇到破损的蓄电池才有可能出现泄漏的情况。在拆解、贮存过程中可能因泄漏、包装破损等因素而引发对水、大气、土壤的污染事故。因此，本评价要求建设单位在蓄电池的危废储存间设置围堰，地面要有防渗层，当发生泄漏事故，由于围堰的作用，泄漏液体都集中在围堰内，发生事故性泄漏时并不会直接排入环境，故项目蓄电池发生泄漏时不会对周围土壤和水环境造成严重影响。

（4）最大可信事故 

项目主要危险源均采用专用容器罐装、常温常压储存。结合风险识别及上述分析，鉴于油类物质的危险性特征，参考统计资料及国内外同类装置事故调查资料，以最不利的情况考虑，确定本项目的最大可信事故为汽油等油类物质存放区的火灾事故，以及产生的次生、伴生污染，物质材料燃烧对周边居民和环境空气造成一定影响，消防废水未能及时收集而直接进入周边地表水体造成的水质污染。本项目工程事故风险概率的确定采用类比法，参照国内石油化工企业事故统计情况，一般而言，危险物质存放区产生火灾事故概率约为1×10-6/年。

B、事故影响后果分析
（1）有毒有害物质泄漏影响后果分析

项目拆解过程产生的各类废油液、废制冷剂、废蓄电池等均采用专用的密闭容器分别盛装、在危废存放区内分区暂存。根据工程分析结果，拟一个月将危废向有相应资质的危废处理机构转运一次。则项目投产后，危废存放区内最大存储量为：废油液81t/a，废制冷剂5.6t/a，废蓄电池221t/a。 废油液、废制冷剂可能由于容器的倾翻或破损而引起泄漏，遇到破损的蓄电池可能造成硫酸泄漏在车间地面，泄漏的有毒有害物质有可能直接进入厂区内污水管网、 雨水管网，未经处理即外排，造成周边地表水环境、地下水环境污染和臭氧层的破坏。因此要求建设单位在危废存放区外围建设围堰，由于厂内危废的存放量较小，围堰围挡能确保一旦发生泄漏事故，不会发生漫溢。

（2）火灾影响后果分析

由于车体拆解过程中将使用拆解后会产生汽油等各类易燃废油液，因此可能引发火灾事故。汽油、乙炔燃烧后产物为CO、CO2，对周边环境将造成一定的影响。 同时，项目厂区内仓库中存有塑料、橡胶等易燃物品，由于产生量较大，建设单位拟每个月对拆解产生的塑料、橡胶等产品进行转运，故一旦仓库发生火灾时燃烧产生的热辐射通量较小，发生火灾事故时热辐射影响距离较小，且仓库内均配制消防灭火器，因此火灾事故对周围环境影响较小。

（3）消防废水影响后果分析

火灾事故发生时，灭火产生消防废水可能受泄漏的物质污染，为防止消防废水汇入雨水沟外排至周边地表水体造成污染，项目应在厂区内设置事故应急池（60m3），使得消防废水能够得到集中收集、汇入污水处理设施处理，禁止将消防废水直接排入厂区雨水沟外排至周边地表水体。

4、环境风险防范措施

（1）设置应急事故池

参考中石化“关于印发《水体污染防控紧急措施设计导则》的通知(中国石化建标[2006]43 号)”的有关要求，事故应急池计算如下：
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（注：（V1+ V2-V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算V1+ V2-V3，取其中最大值。） 

其中，V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量（储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计）。

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量。

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量。

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量。

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量。

本项目各个参数选择如下：

V1：考虑项目最不利事故情景为盛装废油液或废制冷剂的容器发生泄漏，根据业主提供设计参数，最大储罐的容量约为0.25m3，即V1=0.25m3。

V2：根据《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)及业主提供的项目设计资料，本项目室外设计消防用水量为15L/s，室内不设置消火栓系统、配备干粉灭火器等灭火器材，因此总消防用水量为15L/s。火灾延续时间按连续30min计，则消防用水量为27m3。

V3：项目废油液贮存量较小，以不转移计，V3取为0。 

V4：不存在发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水，V4取为0。 

V5：降雨量
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其中，q——降雨强度，mm；按平均日降雨量； 

qa——年平均降雨量，mm；

n——年平均降雨日数；

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。

永州市年平均降雨量约为1450.8mm，年平均降雨日数取160d，由于本项目已设置初期雨水收集池，必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积（未建设建筑物的地面）按作业面积之和为3300m2计，则V5=29.9m3。

V总＝(V1＋V2－V3)max＋V4+V5=0.25+27-0+0+29.9=57.15m3
因此，本项目设置事故应急池1个，考虑到不可预计因素，项目应建设事故应急池容积为60m3。废水中主要污染物为悬浮物、石油类等。发生事故时及时将废水导流至事故应急池，待事故处理完毕后再将事故应急池中的废水进行油水分离并沉淀后回用于周边植被灌溉。

（2）危险品贮存要求

由于本项目回收处理处置的物品在回收场所内有一定的贮存量，为避免在贮存环节发生风险事故，建设单位应根据《报废机动车拆解环境保护技术规范》(HJ348-2022)、《报废汽车回收拆解企业技术规范》(GB22128-2019)、《危险废物贮存污染控制标准》中的相关规定，对在厂区内临时 暂存的危险物品采取以下措施：

①报废机动车存储场地（包括临时存储）的地面要硬化并防渗漏。

②拆解场地应为密闭或半密闭车间，地面应防止渗漏。拆解车间应通风、光线良好，安全防范设施齐全，并远离居民区。

③设置旧零件仓库。

④按化学品不同类别、性质、危险程度、灭火方法等分区分类贮存，并附上明显的危废标签和危废种类标志，性质相抵的禁止同库储存。

⑤库房条件：库房应为干燥、通风、避光的防火建筑，建筑材料经防腐处理。

⑥安全条件：避免阳光直射、暴晒，远离热源、电源和火源，库房建筑及各种设备应符合《建筑设计防火规范》中的规定。

⑦卫生条件：库房地面、门窗、货架应定期打扫，保持清洁；仓库区内的杂物、易燃物质应及时清理。

⑧涉及危险物质的原料、产品和固体废物或其他化学品的储存区、通道、道路应做好防渗处理，以免危险物质泄漏进入土壤污染地下水，从而污染周围水体和土壤环境。

（3）易燃易爆品贮存区风险防范措施

①易燃易爆物品贮存区在总图布置上应有足够的防火距离，其与拆解车间和交通路线的距离、与其他建筑物之间的距离应符合规范要求。

②贮存区周围设置环形的消防通道，合理进行竖向布置，排水、排洪设计。

③做好储存瓶的防雷、防静电保护和接地设计，满足有关规范要求。

（4）物质泄漏的风险防范措施

物料泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，项目的废油液、乙炔、 氧气（压缩氧）发生泄漏事故可能引起火灾和爆炸等一系列重大事故。设备失灵和人为的操作失误是引发泄漏的主要原因。因此，选用良好的设备、精心设计和制造、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键。

①应定期检查拆解生产线的安全系统的工作状态，是否能够自动报警和喷雾。

②装卸料时要严格按照规章操作，避免泄漏事故发生。

③注意各危险物质的容器，储罐的结构材料与储存物料和储存条件应相适应。 新罐应先进行适当的整体试验、外观检查和测试，并将记录存档备查。定期对储罐进行检查，以便及时发现破损和漏处。

（5）火灾和爆炸的风险防范措施

①汽油等油类物质必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存，满瓶与空瓶分开整齐放置，并有明显标记，应保持直立放置，且应有防止倾倒的措施，放在橡胶等绝缘体上，以防静电引起事故。乙炔气瓶使用时必须距离明火10m以外。
②回收制冷剂时应采用高压钢瓶，当回收量达一定量时，转存至冷媒专用贮存桶。贮藏室环境保持在25℃，并保持通风良好。所有容器均具有防倾倒装置，以避免贮存桶倾倒、摔落产生危险。
③定期对设备、储存仓库进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存。安全检测应根据安全性、危险性设定检测频次。
④火源的管理：严禁火源进入厂房特别是危废存放区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。维修用火控制：对设备维修检查，需进行维修焊接，应经 安全部门确认、准许，并有记录在案。机动车在厂区内行驶，必须安装阻火器，必要 设备安装防火、防爆装置。
（6）危险物品运输的风险防范措施

①对危险物品的装卸、转移应由专业人员或经过严格培训的员工来操作，建立一套完整的作业操作技术规范，严格遵守操作规定。其中，应专门制定专用的运输箱， 所有涉及危险物品运输的车辆必须经过专门的防渗漏、密封处理，严控涉及危险物质的各个回收、贮存、运输过程的安全。

②装卸站的进、出口，宜分开设置，当进、出口合用时，站内应设回车场。

③装卸站的车场应采用现浇混凝土地面，装车时尽可能采取全封闭作业方式。

④在装运易燃、可燃液体或气体时，宜装阻火器以防雷电危害。

（7）项目风险防范措施

①初期雨水收集池 

本项目厂界四周设置专用排水沟、在厂区南侧设置初期雨水收集池，初期雨水经油水分离+初期雨水收集池沉淀处理。

②事故收集沟、收集池 

本项目废油液、废制冷剂等危险废物在储存过程中因堆存不当可能会发生泄漏，遇到破损的废蓄电池、废电容器也可能发生泄漏，为防止泄漏的危险废物对外环境产生影响，应在相应的危废存放区（A区、D区、E区）四周设置围堰、收集沟，以及时收集泄漏的各类危废溶液并导流至事故池，收集到的废液应交由有相应资质的单位进行处置。项目建设的事故应急池基础应进行防渗、耐腐蚀处理，不能有裂痕，不能与泄漏液体发生反应。事故应急池平时必须保持空置状态，严禁储存各类废水。

③消防系统 

参照化工企业设计规范要求，厂内应设置独立的消防给水，泡沫消防系统，同时在厂区配置一定数量的推车式和手提式干粉火器，以扑灭初起零星火灾，厂区内的办公楼，配电间，拆解车间、存储仓库均置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用厂内的消防栓，消防车等移动消防设备进行灭火并及时通知当地消防部门支援。

④个体防护设备 

根据保障现场职工安全及卫生的需要，厂区应按照《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010)的要求，设置更衣室、休息室、厕所等，并根据工作环境的需要配备相应的劳动防护用品，存放位置根据其工作活动范围合理布置。

⑤医疗救护

成立医疗救护组并配备相应的急救药物。

⑥应急通信系统 

整个厂区的电信电缆线路包括扩音对讲电话线路、火灾自动报警系统线路，个系统的电缆均各自独立、自成系统，整个仓库区的报警系统采用消防报警系统、手动报警和电话报警系统相结合的方式。

⑦道路交通 

道路交通方便，出现紧急情况时不会发生交通阻塞。

⑧照明系统

整个仓库区、生产区的照明应依照《建筑照明设计标准》(GB50034-2013)设计，在防爆区内选用隔爆型照明灯，正常环境采用普通灯。

5、环境风险应急预案

项目应急预案基本内容如下表。

表4-14  应急预案内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：原材料仓储区、生产加工区、危废暂存间

2

应急组织机构、 人员

工厂、地区应急组织机构、人员；建议建设单位环境风险应急管理实行三级应急指挥管理中心：总经理为一级应急指挥管理；综合办公室、专职安全人员为二级应急指挥管理；值班班长和值班组长为三级应急指挥管理。分别负责组织实施建设项目的环境风险应急救援工作。

3

预案分级响应条 件

规定预案的级别及分级响应程序；总经理在接到预警中心的报警或事故企业的报警后，发布应急救援命令，通知相关的所有部门（环保、消防、急救、保卫等），准备做好应急反应的准备，并 负责应急救援的统一指挥，并根据事故发生发展的情况决定是否请求上级政府给予支援

4
应急救援保障

应配备相应的事故应急设施，设备与器材等

5
报警、通讯联络 方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制：

警报和紧急公告：当事故可能影响到其他人员、甚至是周边企业或居民区时，应及时向公众发出警报或公告，告知事故性质、自我保护措施、疏散时间和路线、随身携带物品、交通工具及目的地、注意事项等；并进行检查，以确保公众了解有关信息。

事故伤亡及救援消息：死亡受伤和失踪人员的数量、姓名等一般由事故单位提供，现场指挥部掌握并发布。新闻发布及时向公众和媒体发布事故伤亡及救援消息，有利于澄清事故传言，减少谣言的流传。应将伤亡人员情况，损失情况，救援情况以规范格式向媒体公布，必要时可以通过召开新闻发布会的形式向公众及媒体公布，信息发布应当及时、准确、全面。

6
应急环境监测、 抢险、救援及控 制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据，为控制事故现场，制定抢险措施，保障人员安全，必须对事故的发展势态及影响进行动态监测。发生事故后及时委托有资质的监测单位组织对现场监测，对事故影响的范围及程度进行分析预测；并与上级环保部门的联系。当发生废水污染事故后，应对受污染水域进行不间断监测，及时了解受污染情况和污染扩散的过程。

7
应急检测、防护

措施、清除泄漏 措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备 。

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量

控制，撤离组织

事故现场、工厂临近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护。
9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施：应急救援结束后，首先应在建设项目附近范围内采用下述措施，宣布风险解除：①动用工厂紧急事故报警系统中“解除”信号； ②在建设项目紧急事故报警系统上宣布“解除”；③通知每个聚集区的人员，危险情况结束，他们能返回装区；④通知工厂安全保卫部门危险结束，恢复交通。而后，会同有关部门对事故原因进行调查；开发区区对事故过程进行总结；最后，通过新闻媒体，向社会公开特大事故发生发展情况以及事故救援、伤亡情况。

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练；建议建设单位根据本预案建立健全企业相关机构和相应软、硬间设施，并进行有关人员的配置和培训；企业还应定期组织环境风险应急预案的演练，通过演练，一方面使企业有关人员熟悉应对风险的各步操作，另一方面还可以验证事故应急救援预案的合理性，发现与实际不符合的情况，及时进行修订和完善。

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

按要求另行编制本项目应急预案，具体环境风险应急预案以本项目应急预案报告（备案版）为主。

6、风险评价结论

本项目涉及多种风险源(汽油等油类物质)，其贮量和用量较小，贮存时间也较短，主要事故风险是运输、贮存、使用过程中危险物质的泄露以及废水泄漏。根据重大危险源辨识结果，本项目不构成重大风险源。

在采取相应的事故风险防范措施之后，本工程危险化学品储存及使用符合《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号)、《危险化学品安全管理条例》(国务院令第344号)等法律、法规、规范、标准等规定，符合储存、使用安全基本条件和安全管理基本条件。建设单位需制订完善的应急预案体系，在此基础上，本项目的环境风险水平是可以接受的。

 4.12环境管理

1、环境管理的目的和意义

实践证明，要解决或减轻工业生产造成的环境问题，首先要强化环境管理。由于企业产品的产出与污染物的排放是同一生产过程的两个方面，因此，建立健全的、行之有效环境保护管理体系，是生产管理的重要内容。其目的在于发展生产，同时控制污染物排放，保护环境质量，对所排放的污染物实行严格的总量控制，实现清洁、文明生产。

2、环境管理体系

①组织机构

根据《建设项目环境保护设计规定》，为加强企业环境保护管理工作，建议项目设置环保科，配备兼职环保管理人员，负责组织、落实、监督企业环境保护工作。其主要职责：负责贯彻执行国家环境保护法规和标准；制定企业环保规划和管理规章制度并监督实施；组织和协调环境监测工作，建立监控档案；检查、监督环保设施运行情况；组织开展环境教育、环保技术培训和技术交流；负责环境管理日常工作和环境保护行政主管部门及其他社会各界的协调工作；参加环境污染事故调查与处理工作，根据实际情况，提出处理意见和建议。

②环境监测机构及职能

为保证项目建成投产后，能迅速全面地反映该项目的污染状况，为项目的环境管理、污染控制、环保规划提供准确、可靠的监测数据，建议本项目设置环境监测机构和环境监测人员，负责企业污染源常规监测、环保设施运行情况日常监测以及污染事故调查监测。污染源例行监测可委托当地环境监测站承担。

3、环境管理措施

建议本项目可参照ISO14000环境管理体系运作，实施各项环保规章制度，不同阶段的环境管理程序及内容如下：

①建设阶段

根据环境影响报告表提出的环保措施和环保局的审批意见，项目建设方要严格执行环保“三同时”制度，建设健全各项环保措施，绿化美化厂区的环境，建设好废气达标排放、污水处理、减噪设施、风险防范和应急处置方案。

②运行阶段

A、正式投产前向负责审批的环保主管部门提交“环保设施竣工验收监测报告”说明环保设施运行情况，治理效果，达到的排放标准，经环保局批复，并得到环保设施竣工验收合格证，方可正式投入生产。

B、该公司应向环保主管部门提交《排污许可证申报》，经环保部门调查核实排放情况，达标排放。

C、加强环境监测工作，如实做好监测记录，发现异常及时向有关部门通报，作好防污应急工作，及时检查污染治理设施运行情况，定期向环保主管部门汇报工作情况。

4、环境管理计划

本项目环境管理工作计划见表4-15。

表4-15 环境管理工作计划表

情况

环境管理工作内容

企业环境管理总要求

根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续；

委托评价单位进行环境影响评价工作；

开工前，履行“三同时”手续；

生产装置投产后试生产三个月内，进行环保设施竣工验收；

生产中，定期请当地环保部门监督、检查，协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整改；

配合环境监测站搞好监测工作。

设计阶段

设计中充分考虑批复后的环评报告书中提出的环保设施和措施；

设计委托合同中标明环保设施设计；

设计部门充分调研，比较提出先进、合理的环保设备和设施；

施工阶段

工程合同中明确要求及时清理施工垃圾、废水；保证施工期噪声不扰民；施工期运输车辆需加盖蓬布。

生产运营阶段

制定应急预案，积极预防和妥善处置突发环境事件，保证设施安全运行和运营质量；

主管副经理全面负责环保工作，加强技术管理人员培训；

环保科负责厂内环保设施的管理和维护；

对废水的处理及减振降噪设施，建立环保设施档案；

定期组织污染源和厂区环境监测；

事故应急方案合理，应急设备设施齐备、完好；

对拆解后的所有的零部件、材料、废弃物进行分类存储和标识，含有害物质的部件应标明有害物质的种类。项目产生的危险废物在厂区内的贮存时间不得超过一年。

建立报废汽车回收拆解档案和数据库，对回收的报废汽车逐车登记。记录报废汽车回收、拆解、废弃物处理以及拆解后零部件、材料和废弃物建立报废汽车回收拆解档案和数据库，对回收的报废汽车逐车登记。记录报废汽车回收、拆解、废弃物处理以及拆解后零部件、材料和废弃物的流向等。

档案和数据库的保存期限应不少于5年。

信息反馈和群众监督

反馈监测数据，加强群众监督，改进污染治理工作；建立奖惩制度，定期开展监督性检查，保证环保设施正常运转；归纳整理监测数据，技术部门配合进行工艺改进； 聘请附近村民为监督员，收集附近村民意见；配合环保部门的检查验收。

5、环境保护管理要求

①建立完善的环境管理机构，确定各部门及岗位的环境保护目标和可量化的指标。借以促进全体员工参与到环境保护工作之中。

②明确环保专职人员的工作职责，制定并督促执行相应的环境保护规章制度。如岗位责任制、操作规程、安全制度、环境设施管理规定等，对员工进行定期和不定期的环境保护知识培训，提高职工的环境保护意识，保证环境管理和环保工作顺利进行。

③落实好项目的环保设计方案，増加环保投入，切实按照设计要求实施，确保环保设施的建设，使环保工程达到预期效果。

④建立污染源档案，并优化污染防治措施。按照上级环保部们的规范建立本企业有关“三废”排放量、排放浓度、噪声情况、固体废物综合利用、污染控制效果等情况的档案，并按照有关规定编制各种报告与报表，并负责向上级领导及环保部门呈报。

⑤检查环境管理工作中的问题和不足，对发现的问题和不足，提出改进意见。协同当地环保部门处理与项目有关的环境问题，维护好公众利益。

⑥建立并规范台账（原料、成品进出，生产设施及污染处理设施运行台账、维护台账、一般固废、危险废物台账等），要求有纸质和电子台账，并保存好记录至少五年。

⑦厂区硬化要求（防渗防漏），原料和产品堆放要求，规范化的危废暂存场所等。

⑧设置相应的标志牌、规范化固废台账等 。

6、环境监测

根据项目的特定，依照国家和湖南省的有关环境保护法规，为了更好的保护环境，本项目按有关环保法规要求，按照《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 1034—2019）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ 1301—2023）的要求执行日常监测，建议日常监测计划见下表。

表4-16    日常监测计划一览表

要素

测点位置

监测因子

监测频次

废气
项目厂界上风向

颗粒物、非甲烷总烃
每年一次

项目厂界下风向

每年一次

噪声

厂界东、南、西、北四周

LAeq

每季度一次，每次各点昼间监测一次

地下水
厂区水井
PH、氟化物、镉、铜、铅、铊、锑、锌、镍、锰、钴、汞、砷
每年一次

4.13 项目环保投资及“三同时”验收
项目总投资1360万元，其中环保投资为85万元，所占比例6.25％。项目环保投资见表4-17。

表4-17  本项目“三同时”验收、环保投资表

类别

环保工程或措施

环保投资（万元）

验收标准
备注

废水

生活污水

化粪池（西北面设置一个化粪池，为生活区使用，容积为20m3，东面设置一个化粪池，为办公区使用，容积为10m3）
3
经化粪池处理后储存在化粪池内，用于周边山林地灌溉；执行《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中旱地作物标准

厂区西北面 、东面
车间地面清洗废水

油水分离器
沉淀池（15m3）

15
经油水分离+沉淀处理后，定期采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理；执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准
厂区南面
初期雨水

在厂区内设置雨水沟，+初期雨水收集池(30m3)

厂区南面
废气

废油液抽取废气

废油液使用真空抽油机回收，废制冷剂使用制冷剂回收机回收，并在密闭的汽车拆解预处理车间内安装通风排气扇

2
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放浓度限值

拆解车间内
制冷剂抽取废气

切割废气

在汽车拆解车间安装通风排气扇

1

食堂油烟

油烟净化器

1

《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模排放标准

生活区
噪声

设备噪声

机械设备减振、降噪及墙体隔音等措施

2

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准

拆解车间
固体 废物

一般固废

一般固废间，分类收集处置

1

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
厂区北面
危险废物

危险废物暂存间，建筑面积105m2，地面硬化，防渗漏，并设置围堰，设置独立的危险废物暂存区，分类收集、分区储存
8
全封闭，地面防腐防渗《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），定期交由有资质的单位处理
拆解车间西南角
环境风险防范

应急事故池(60m3)

8
落实实际情况

厂区西南角
消防水池(30m3)
消防沙池（1个）

其他

厂区防渗

35
设置一般防渗区、重点防渗区

厂区
厂区绿化

8
落实实际情况

厂区
环保管理与监测

1
/

/

总计

/

85
/




五、环境保护措施监督检查清单

	要素内容
	排放口(编号、 名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	废油液抽取废气、
	非甲烷总烃
	密闭拆解车间，在车间内安装通风排气扇，通风后无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的无组织排放浓度限值

	
	制冷剂抽取废气
	非甲烷总烃
	
	

	
	切割废气
	颗粒物
	
	

	
	食堂
	油烟
	油烟净化器
	《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型规模排放标准

	地表水环境
	生活污水
	PH、BOD5、COD、NH3-N、SS
	经化粪池（西北面设置一个，容积为20m3，东面设置一个，容积为10m3）处理后储存在化粪池内，用于周边山林地灌溉
	《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)中旱地作物标准

	
	地面清洗废水
	COD、SS、石油类
	油水分离器
	沉淀池（15m3）
	经油水分离+沉淀处理后，定期采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准

	
	初期雨水
	SS、石油类
	
	初期雨水池（30m3）
	
	

	声环境
	运行设备
	噪声
	采用墙体隔声、绿化吸收等
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾收集后交由环卫部门处理；陶瓷、泡沫、装饰材料、墙体废物等废物收集后交由专业单位处置；锂电池、废安全气囊不属于危废，参照为危废贮存及管理，交由专业单位处置；废蓄电池、各类废油液、废制冷剂、废电容器、废尾气净化催化剂、废机油滤清器、废电子电器部件、含有毒有害物质的部件、含有油污的手套和抹布均为危险废物，分类集中收集在危险废物临时存放区，定期（每个月一次）交由有资质的单位处理。危废暂存间（按要求建设，无雨淋、无渗漏，105m2）

	土壤及地下水污染防治措施
	按要求进行分区防渗

项目建筑

防渗分区

防渗技术要求

拆解车间

重点防渗区

土工防渗膜 Mb≥6.0mm，K≤1×10-7cm/s

土工防渗膜+混凝土硬化（C30）[image: image22.png]



危险废物存放区（储存间）

初期雨水池、沉淀池、事故应急池

未拆解汽车暂存区

一般防渗区

土工防渗膜 Mb≥2.0mm，K≤1×10-7cm/s

土工防渗膜+混凝土硬化（C30）
一般固废存放区（储存间）

初期雨水排水沟

除上述建筑外的所有区域（除厂区绿化用地外）

简单防渗区

一般地面硬化：混凝土硬化（C30）


	生态保护措施
	①合理厂区内的生产布局，防治内环境的污染。②按上述措施对各种污染物进行有效的治理，可降低其对周围生态环境的影响，并搞好周围的绿化、美化，以减少对附近区域生态环境的影响。③加强项目两边边坡生态护砌和绿化，减少裸露地表水流失。④实施清洁生产，从源头到污染物的排放全过程控制，实现节能、降耗、减污、增效的目标。

	环境风险防范措施
	危废暂存间地面水泥硬化，防渗漏，废矿物油暂存区设置导流沟、围堰，并设置应急事故池(60m3)、消防沙池（1个）、消防水池（30m3）

	其他环境管理要求
	1、排污许可

根据固定污染源排污许可名录（2019 年版），本项目实行排污许可简化管理，根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评(2017)84号)提出：建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设单位应在产生实际排污行为前依法申报排污许可证。

2、项目竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评(2017]4号)文件本建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。本项目配套建设的环保设施经验收合格，方投入生产或使用。


六、结论

	本项目位于湖南省永州市东安县井头圩镇八字门村8组，按照相关行业技术规范建设废旧汽车拆解回收项目。本项目在采取相应的污染治理措施后，可以做到达标排放，使得评价区符合环境功能区划的要求；在采取风险防范措施和制定应急预案后，项目的环境风险控制在可接受的范围内；建立严格的环境管理系统，可有效保护环境和监控污染事故的发生。因此，本次评价认为在严格落实本报告提出的各项环保措施、确实执行环保“三同时”制度、保证污染物达标排放、加强环境管理的前提下，从环境保护的角度考虑，本项目的建设是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表

	分类

项目
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	粉尘
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	/

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.1768t/a
	/
	0.1768t/a
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.2173t/a
	/
	0.2173t/a
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	0.019t/a
	/
	0.019t/a
	/

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	6t/a
	/
	6t/a
	/

	
	陶瓷
	/
	/
	/
	382.4t/a
	/
	382.4t/a
	/

	
	泡沫
	/
	/
	/
	32.4t/a
	/
	32.4t/a
	/

	
	装饰材料
	/
	/
	/
	286.8t/a
	/
	286.8t/a
	/

	
	其他废物
	/
	/
	/
	254.4t/a
	/
	254.4t/a
	/

	
	新能源车废锂电池
	/
	/
	/
	290t/a 
	/
	290t/a 
	/

	
	废安全气囊
	/
	/
	/
	9t/a 
	/
	9t/a 
	/

	危险废物
	含有油污的手套和抹布
	/
	/
	/
	0.05t/a 
	/
	0.05t/a 
	/

	
	废蓄电池
	/
	/
	/
	221t/a 
	/
	221t/a 
	/

	
	各类废油液
	/
	/
	/
	81t/a 
	/
	81t/a 
	/

	
	废制冷剂
	/
	/
	/
	5.6t/a 
	/
	5.6t/a 
	/

	
	废电容器
	/
	/
	/
	118t/a 
	/
	118t/a 
	/

	
	废尾气净化催化剂
	/
	/
	/
	181t/a 
	/
	181t/a 
	/

	
	废机油滤清器
	/
	/
	/
	2t/a 
	/
	2t/a 
	/

	
	废电子电器部件
	/
	/
	/
	5.8t/a 
	/
	5.8t/a 
	/

	
	含有毒有害物质的部件
	/
	/
	/
	1.2t/a 
	/
	1.2t/a 
	/

	
	隔离油脂
	/
	/
	/
	0.02t/a 
	/
	0.02t/a 
	/

	
	沉淀池污泥
	/
	/
	/
	0.4t/a 
	/
	0.4t/a 
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

废水、噪声、废气





固废、噪声、粉尘





设备安装





装饰工程





主体工程





基础工程





废气、噪声





粉尘、固废、噪声





检查和登记





报废汽车





过   磅





预  处  理





噪声





排空和收集车内废液





废油液





非甲烷总烃





拆除蓄电池





拆除液化气罐





回收汽车空调制冷剂





拆除安全气囊





拆除废电容器和尾气净化催化剂





废蓄电池





废液化气罐





废制冷剂





废安全气囊





废电容器和废尾气净化催化剂





引爆





噪声





存    储





拆    解





外部拆解





内部拆解





总成拆解





玻璃、保险杠、车轮、车灯





线路板、汞开关、座椅、地板、内饰件





发动机、变速器、传动轴、前后桥、车架





噪声





各类产品、一般固废、危险废物分类分区储存和管理





各


类


零


件





切割、剪断、压实





废钢铁、有色金属





车门、车架等





粉尘





噪声





检查和登记





报废汽车（新能源汽车）





过   磅





预  处  理





噪声





排空废液，分类回收





废油液





非甲烷总烃





检查动力蓄电池，断开电源





回收汽车空调制冷剂





拆除安全气囊组件





拆卸动力蓄电池进行绝缘处理





废制冷剂





废安全气囊





废动力蓄电池





引爆





噪声





存    储





拆    解





外部拆解





内部拆解





总成拆解





玻璃、保险杠、车轮、车灯





线路板、汞开关、座椅、地板、内饰件





发动机、变速器、传动轴、前后桥、车架





噪声





各类产品、一般固废、危险废物分类分区储存和管理





各


类


零


件





切割、剪断、压实





废钢铁、有色金属





车门、车架等





粉尘





噪声





拆卸动力蓄电池阻挡部件





车门、车盖、行李箱盖等





驱动电机内冷却液回收、拆除





废冷却液





17079.4





615.6





2





2





5.8





5.8





1.2





1.2





535





535





1190





1190





625





625





433





433





482.2





482.2





382.4





382.4





13814.2





13814.2





81





5.6





5.6





118





118





181





181





81





9





9





290





290





报废汽车





18950





拆解预处理





905.6





新能源车废锂电池








废蓄电池





各类废油液





废制冷剂





废电容器





废尾气催化剂





18044.4





废机油滤清器





废电子电器部件件





含有毒有害部件





陶  瓷





钢铁





有色金属





塑料





橡胶





玻璃





皮布制品





报废汽车





危险废物，交由有资质的单位处理





外售























危险废物





一般工业固废





可回收物件





一般固废，交给专业单位处理





废安全气囊








221





221





一般固废，交给专业单位处理





泡  沫





装饰材料





其他废物





32.4





286.8





32.4





286.8





254.4





254.4





956





900





员工用水





化粪池





自


来


水





135





765





241.92





地面清洗用水





217.728





24.192





油水分离+初期雨水池








初期雨水





628.75





628.75





用于周边山林地灌溉





油水分离


+沉淀池





765





217.728





1141.92








采用槽罐车运至东安县井头圩镇污水处理厂处理
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